Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі: 3491000-9 – Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні вози та різні запасні частини (Буксирувальні водила для буксирування повітряних суден)
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-002213-b

1.	Визначення потреби в закупівлі буксирувальних водил для буксирування повітряних суден:
Закупівля буксирувальних водил для буксирування повітряних суден здійснюється для виконання буксирування ПС типу B767, B777, B787, A330, A340, A350, А220, Е190/195Е2 для забезпечення процесу  наземного обслуговування ПС в аеропорту. 

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:
Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).
 Буксирувальні водила призначені для буксирування ПС типу B767, B777, B787, A330, A340, A350, А220, Е190/195Е2 з наступними технічними характеристиками: 
 1 Для буксирування ПС типу B767, B777, B787, A330, A340, A350:
Універсальне буксирувальне водило розроблене для буксирування ПС типу B767, B777, B787, A330, A340, A350. 
Універсальне буксирувальне водило складається з наступних компонентів: 
1.Корпус (силова труба) 
2.Серга (причіпний кронштейн до тягача) 
3.Адаптер (причіпний пристрій до ПС) 
4.Ходова частина (шасі) 
Основні характеристики: 
Корпус (силова труба): високоміцна сталева труба, забезпечена рукоятками для зручності маневрування водила оператором під час приєднання/від’єднання до/від ПС, та забезпечена упорами для запобігання биття адаптером або сергою по поверхні перону;
Серга - причіпний кронштейн з внутрішнім діаметром не менше 80 мм, поворотний з амортизатором для гасіння перемінних та ударних навантажень.
Адаптер повинен відповідати кріпленню на стойках ПС типів B767, B777, B787, A330, A340, A350 без зміни адаптера та бути обладнаним: замикаючим механізмом для запобігання випадкового відкриття адаптера, зрізними болтами, які захищають стійку відповідних ПС від перевантаження, стопорним(и) штифтом(ами) для запобігання повного відділення адаптера і корпусу водила у разі зрізу зрізних болтів;
Ходова частина (шасі) повинна складатись з наступних компонентів: пневматичні шини, ручний гідро насос з випускним і запобіжним клапаном для регулювання висоти ходової частини;
Зрізні болти: швидкозмінні та розраховані на навантаження ПС типів B767, B777, B787, A330, A340, A350 – два додаткових комплекти;
Колір фарбування: помаранчевий або жовтий.
Гарантія від виробника на предмет закупівлі не менше 12 місяців.
2. Для буксирування ПС типу А220, Е190/195Е2:
Буксирувальне водило розроблене для буксирування ПС типу А220 та Е190/195Е2
Буксирувальне водило складається з наступних компонентів:
1.Корпус (силова труба)
2.Серга (причіпний кронштейн до тягача)
3.Адаптер (причіпний пристрій до ПС)
4.Ходова частина (шасі)
Основні характеристики:
Корпус (силова труба): високоміцна сталева труба, забезпечена рукоятками для зручності маневрування водила оператором під час приєднання/від’єднання до/від ПС та забезпечена упорами для запобігання биття адаптером або сергою по поверхні перону; 
Серга - причіпний кронштейн з внутрішнім діаметром не менше 80 мм, поворотний з амортизатором для гасіння перемінних та ударних навантажень.
Адаптер повинен відповідати кріпленню на стойках ПС типів А220, Embraer 190/195
E2-серії без зміни адаптеру та бути обладнаним: замикаючим механізмом для запобігання випадкового відкриття адаптера, зрізними болтами, які захищають стійку відповідних ПС від перевантаження, стопорним(и) штифтом(ами) для запобігання повного відділення адаптера і корпусу водила у разі зрізу зрізних болтів;
Ходова частина (шасі) повинна складатись з наступних компонентів: пневматичні шини, ручний гідро насос з випускним і запобіжним клапаном для регулювання висоти ходової частини;
Зрізні болти: швидкозмінні та розраховані на навантаження ПС типу А220, Embraer 190/195
E2-серії – по два додаткових комплекти;
Колір фарбування: помаранчевий або жовтий.
Гарантія від виробника на предмет закупівлі не менше 12 місяців.
3. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів компаніям, що постачають відповідну продукцію, з подальшим отриманням комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі.