|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 50.122 (2023) | **Мотокоса для покосу травостою,** код ДК 021:2015 - 16310000-1 - Косарки | 82 056,00 грн. з ПДВ | 68 380,00грн. без ПДВ  | [UA-2023-05-22-011199-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-22-011199-a/) |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:***Закупівля даного товару зумовлена необхідністю забезпечення належного санітарно-екологічного стану територій ДП МА «Бориспіль» закріплених за В з КП та УТ відповідно до вимог:- Технології «Виконання робіт з комплексного прибирання та утримання територій ДП МА «Бориспіль» по сезонах» від 26.05.2016 року. № 01-07-256;- Інструкції з охорони праці «При роботі на малогабаритних механізмах, що працюють від двигунів внутрішнього згорання» від 02.03.2018 року № ОП-59-919-18;-- Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ; - Норм з охорони навколишнього природного середовища.***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 із змінами. |
| 3 | Інша інформація | Проведено моніторинг ринку, а саме направлено низку запитів на наступні електронні пошти:tools@cabel.com.ua; rh67@ukr.net;am.vitaltechnoua@gmail.com; info@delfin-aqua.com.ua; info@dinstex.com.ua; info@eurotools.com.ua; box.office@instrabud.com.ua; info@instrumentk.com.ua; proinstrument@gmail.com; podol2@rezon.net.ua; instrument\_market@ukr.net; vakula-2005@ukr.netз подальшим отриманням комерційних пропозицій |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Марка або модель, або інші параметри для ідентифікації Товару** | **Одиниця****виміру** | **Кіль****кість** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі****(Технічна специфікація)** |
| 1 | Мотокоса для покосу травостою | Stihl FS460 | шт | 3 | Робочий об'єм – *не менше* 45,6 cм³;Потужність – *не менше* 2,2/3 кВт/к.с.;Кількість обертів Pmax – *не менше* 9.500 об/хв.; Об'єм бака – 0,75 л. *(допускається відхилення ±10%)*; Вага – *не більше* 8,4 кг.; Косильна гарнітура – диск із долотоподібними зубцями, Ø225 мм;Рівень вібрації вліво/вправо з металевим ножем – *не більше* 2,5/2,6 м/с²;Діаметр скошування - *не менше* 420 мм. |