|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 52.05 (2023) | **Стійка для реєстрації пасажирів,** які подорожують з дітьми, код ДК 021:2015 - 39150000-8 - Меблі та приспособи різні | 67 710,00 грн. з ПДВ | 56 425,00грн. без ПДВ  | [UA-2023-05-03-007883-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-03-007883-a/) |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Закупівля товару зумовлена необхідністю проведення адаптації інфраструктури в пасажирському терміналі «D» ДП МА «Бориспіль» для пасажирів, які подорожують з дітьми***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | **Спосіб проведення моніторингу ринку**Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти: - speshandrey@gmail.com , sidorin77ds@gmail.com ТОВ «Центр-ЛТД»- office@vvsig.com.ua ТОВ «ВВС Айрон Груп» - mankevichalexandr@gmail.com ФОП «Манкевич Олександр Анатолійович» - pp.prestizh.torg@gmail.com , Forza\_@i.ua ПП «Престиж Торг»- steel.solution.urk@gmail.com. , Dendecision@gmail.com ТОВ «Стальні Рішення»- Z0674577595@gmail.com ТОВ «Промметалпостач»- avlamboled@gmail.com ТОВ «Аккорд»- info@magnet.com.ua ТОВ «Магнет»- anp.tenders@gmail.com ТОВ «АНП Трейдінг»- tsrdkd@gmail.com ТОВ «Техсклад Рішення»- office@mskukraine.com , a.yukhno@mskukraine.com , artur\_o@mskukraine.com ТОВ «МСК-Україна»- ebs2010@ukr.net ТОВ «Компанія НИККОЛ»- spektr.ktb@gmail.com ПрАТ Спектр-Сміла»- zavodbc@gmail.com ТОВ «Білоцерківський Механічний Завод» - 0501902966@ukr.net ПП «Українські металоконструкції» - maintvksputnik@gmail.com ТОВ «ТВК СУПУТНИК»- veem2005@ukr.net ТОВ «VEEM МеталАвтоПром»- uazahid@gmail.com ПП «Західпостачсервіс»- sale@galiciasteel.com.ua ТОВ «Галіція сталь engineering»- brash-lviv@ukr.net ТОВ «Браш»- issservis@gmail.com ПП «І.С.С.»- Velo1974@gmail.com ТОВ «Талано груп» |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування** **Товару**  | **Одиниця****виміру** | **Кіль****кість** | **Технічні та якісні характеристики** **предмета закупівлі** |
| 1 | Стійка для реєстрації пасажирів, які подорожують з дітьми | шт | 3 | **Габаритні розміри:**Позиція 6 на ескізі – *від* 700мм *до* 750мм; Позиція 7 на ескізі - *від* 300мм *до* 305мм; Позиція 8 на ескізі - *від* 700мм *до* 705мм; Позиція 9 на ескізі - *від* 950мм *до* 1000мм; Позиція 10 на ескізі - *від* 490мм *до* 510мм; Позиція 11 на ескізі - *від* 410мм *до* 420мм; Позиція 12 на ескізі - *від* 150мм *до* 160мм; Позиція 13 на ескізі - *від* 150мм *до* 160мм.**Ескіз:***Учасник у своїй ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) зазначає габаритні розміри, замість фраз**«від… до…»*  ***зазначає конкретний показник габаритного розміру*** *та* ***зазначає Ескіз*** *запропонованого Товару.* **Матеріали:*** Поручень - труба нержавіюча Ø *від* 40мм *до* 45мм (позиція 1 на ескізі);
* торці труб закриті резиновими *або* пластмасовими заглушками;
* захисна труба нержавіюча Ø *від* 30мм *до* 35мм *або* труба профільна перерізом 30х10мм (позиція 2 на ескізі);
* сходи з листового, нержавіючого, рифленого металу товщиною *від* 2мм *до* 3мм (позиція 3 на ескізі). Для забезпечення відсутності прогину встановленні ребра жорсткості;
* передня та бокові частини закриваються ПВХ *або* акриловими панелями товщиною *від* 6мм *до* 8мм, які кріпляться на кронштейни (позиція 4 на ескізі). Кріплення бокових частин з’ємні для можливості заміни ПВХ *або* акрилових панелей;
* обладнані для пересування 2-ма неповоротними колесами на металевих підшипниках з гумовим покриттям (позиція 5 на ескізі), діаметр коліс *від* 50мм *до* 70мм, забезпечуючи відстань від найнижчої частини конструкції до підлоги *не* *більшу* *за* 30 мм та *не меншу* *за* 15мм, для унеможливлення пошкодження покриттів підлоги під час переміщення стійки.
* зі сторони входу стійка обладнана опорними ніжками, які регулюються по висоті та обладнанні протиковзаючими накладками для надійної фіксації самої стійки;
* зварювальні шви повнотілі та проварені по всій площі примикання матеріалів, зачищені та відполіровані.

*Учасник у своїй ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) зазначає матеріали, замість фраз «від… до…», «або», «не більшу за… не меншу за…» зазначає один конкретний показник запропонованого Товару)* |