|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 4.17.1 (2025) | **Шланг напірно-всмоктувальний масло бензостійкий,** код ДК 021:2015 - 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | 32 250,00 грн. з ПДВ | 26 875,00грн. без ПДВ  | **UA-2025-07-14-010496-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1.***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Закупівля зумовлена необхідністю проведення заміні шлангів, муфт, адаптерів на нові у зв’язку з відпрацюванням їх ресурсів та фактичним станом для автопаливозаправника та асенізатора КПЗ та КВЛЗ СЕС КСТ. Інструкції з експлуатації спец машин: автопаливозаправника, асенізатора та туалет-сервіс.***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Закупівля вказаних шлангів для КПЗ СЕС КСТ, за попередні роки не проводилася. Використовуватиметься для з’єднувальної ланки для подачі рідин до/від ємності автопаливозаправника, КПЗ СЕС КСТ. Кількість і тип шлангів, які виробили свій ресурс, зумовлений виробничою потребою, обсягом планових робіт та наявними залишками. |
| 3 | Інша інформація | Період замовлення товарів – у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару  | Марка абомодель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для індентифікації Товару | Од.виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики(технічна специфікація) | Сферазастосування |
| 1 | Шланг напірно- всмоктувальний масло бензостійкий  | IVG COLBACHINISPAOIL MINNESOTA   | м | 30 | Внутрішній діаметр: 50мм (*допускається відхилення* + 1мм)Товщина стінки: *не менше* 5.5 ммРобочий тиск: *не менше* 10 барТиск на розрив: *не менше* 25 бар | Призначений длявсмоктування таподачінафтопродуктівна бензовозах,залізничнихцистернах, АЗС,нафтопереробнихзаводах. |
| 2 | Шланг напірно- всмоктувальний масло бензостійкий  | IVG COLBACHINISPAOIL MINNESOTA  | м | 10 | Внутрішній діаметр: 38мм (*допускається відхилення* + 1мм)Товщина стінки: *не менше* 5.5 ммРобочий тиск: *не менше* 10 барТиск на розрив: *не менше* 25 бар | Призначений длявсмоктування таподачінафтопродуктівна бензовозах,залізничнихцистернах, АЗС,нафтопереробнихзаводах. |

**Додаткова інформація.**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати наявним вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» *(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)*.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, сфера застосування запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в Додатку 1 технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, в тому числі сфері застосування).