[image: surface1]

1

[image: ]                 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»
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Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 

	Пункт Кошторису
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
	Ідентифікатор процедури закупівлі

	п. 3.17.4 (2026)
	Мотузка пожежна рятувальна термостійка, код ДК 021:2015 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання 
	38 691,00 
грн. з ПДВ
	32 242,50
грн. без ПДВ 
	UA-2026-09-03-010123-a



Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.
Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяг визначено відповідно до очікуваної потреби.

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Визначення потреби в закупівлі: Зумовлена необхідністю персоналу служби (САР та ПЗП) засобами страхування, рятування людей та само врятування під час проведення аварійно-рятувальних робіт у приміщеннях або на відкритому повітрі. Матеріально-технічне забезпечення спрямоване на збереження життя і здоров'я особового складу при впливі високих температур, роботі з інструментами та евакуації людей під час виконання бойових завдань.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.
Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

	3
	Інша інформація
	Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій. Перелік постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій:
ТОВ «Олімпекс групп»:  E.mail:  odessa11@poshivgr.com.ua;
ТОВ «Безпека»  E.mail:  magazin101.ua@gmail.com;
ТОВ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ» E.mail: sales04@fireunion.com.ua ;
Інтернет магазин «Бізнес пропозиція» E.mail: admin@west-info.ua;
Інтернет магазин «Пірена» E.mail: manager1.pirena@gmail.com; 
Інтернет магазин «ПРОМСІЗ» E.mail: shop@promsiz-tm.ua;
Інтернет магазин «БІКОЗМ» E.mail: shop@biko.ua;
Інтернет магазин «ЛІМАН ГРУП» E.mail: info@limangroup.com.ua; 
Інтернет магазин«Оптовий склад промтоварів "Укрпромтовари" E.mail: tovar5@ukr.ne;



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№ п/п
	Найменування Товару
	Од. виміру
	К-ть
	Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
	Документ якому відповідає Товар

	1
	Мотузка пожежна рятувальна термостійка
	комплект
	16
	МПРТ-30
або еквівалент
	До комплекту входить: мотузка, сумка-чохол, паспорт;
Мотузка складається з: шнура, коушів та затискачів(гільз) вільного кільця шнура, що утворений після заправлення кільця коуша; 
Довжина: 30м.; 
Діаметр каната: 11мм. ±1мм.; Випробне статичне навантаження– 3,92 кН (400 кгс) протягом не менше 180 с.; Розривне статичне навантаження: не менше 15 кН (1530 кгс); Матеріал шнура складається із термостабілізованого поліамідного волокна або арамідних волокон.
	ДСТУ 4016-2001 «Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні технічні умови»



Додаткова інформація.
Застосування виразу «або еквівалент»
У випадках, коли технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення або термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені міжнародними, європейськими або національними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, вважається, що до кожного такого посилання в цій Докуменації застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті.
У випадках, коли технічна специфікація цієї Документації містить посилання на:
· конкретну торговельну марку або виробника;
· конкретний процес, що характеризує продукт або послугу певного суб’єкта господарювання;
· торговельні марки, патенти, типи;
· конкретне місце походження або спосіб виробництва,
· вважається, що до кожного такого посилання також застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті технічної специфікації.
Такі посилання використовуються з метою надання Учасникам загального уявлення про технічні, якісні характеристики або складові предмета закупівлі та не мають на меті обмеження конкуренції.
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