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Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:
	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1 методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій.

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Послуги, які будуть надаватись повинні відповідати Державним будівельним нормам України.
Обсяги визначено згідно дефектного акту №66-26/4-3 від 23.10.2026р.

	3
	Інша інформація
	До підписання сторонами Акта-допуску, але не пізніше ніж через 15 (п'ятнадцять) робочих днів після підписання Договору, Підрядник зобов'язаний надати Замовнику експертну оцінку (позитивну) кошторисних розрахунків, проведену спеціалізованими організаціями, які відповідають Критеріям, встановленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 15.08.2017 № 204 «Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів», та можуть проводити експертизу проектів будівництва відповідного класу наслідків. При цьому Ціна послуг коригується на підставі експертної оцінки кошторису експертної організації. Коригування ціни передбачає зменшення договірної ціни. Якщо ціна послуг за даними експертної оцінки експертної організації перевищує ціну Договору – ціна послуг залишається без змін.



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№ п/п
	Найменування послуги
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

	1
	Поточний ремонт будівлі перонних бригад інв.№ 47468
	послуга
	1
	Перелік та обсяг послуги з поточного ремонту складається з:
- Переліку робіт/послуг зазначені у дефектному акті № 66-26/4-3 від 23.10.2026;
- експертної оцінки (позитивної) кошторисних розрахунків. 


2. Строк гарантії якості наданих Послуг – не менше 12 місяців з дати надання Послуг.  

Дефектний акт № 66-26/4-3 від 23.10.2026
Комісією, яка діє на підставі Розпорядження директора з експлуатації  «Про створення комісії» від 30.06.2022 № 04-08-9 у складі
Голова комісії:
Начальник ВВ 									А. Рудяк
Члени комісії:
Начальник РБД 									Д. Антонюк
Інженер з господарської діяльності						             О. Сусла 
проведено візуальний огляд покрівлі будівлі перонних бригад інв.№ 47468 та виявила наявність пошкоджень покрівлі (відшаровування, тріщини, не задовільний стан покрівельних матеріалів що сприяють до потрапляння вологи в середину будівлі), які потребують усунення, шляхом виконання поточного ремонту для збереження безпечної експлуатації будівлі та подальших ремонтів в середені будівлі після ремонту покрівлі. Під час проведення поточного ремонту необхідно виконати наступні роботи:
	№
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	1
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари
	м2
	350

	2
	Демонтаж водостічних лійок 
	шт
	8

	3
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	м2
	350

	4
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар
	м2
	350

	5
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар
	м2
	1426,57

	6
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників
	 м
	157

	7
	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів (при улаштуванні примикань) до 500 мм
	 м
	157

	8
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників
	 м
	100

	9
	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів (при улаштуванні примикань) до 350 мм
	 м
	100

	10
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників
	 м
	37,8

	11
	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів (при улаштуванні примикань) до 200 мм
	 м
	-37,8

	12
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників
	 м
	154

	13
	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів (при улаштуванні примикань) до 300 мм
	 м
	-154

	14
	Установлення водостічних лійок
	шт
	8

	15
	Навантаження сміття вручну
	 т
	2,73

	16
	Перевезення будівельного сміття до 30 км
	т
	2,73


*У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то вважається, що технічне завдання містить вираз «або еквівалент».
Додаткова інформація.
Застосування виразу «або еквівалент»
У випадках, коли технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення або термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені міжнародними, європейськими або національними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, вважається, що до кожного такого посилання в цій Докуменації застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті.
У випадках, коли технічна специфікація цієї Документації містить посилання на:
· конкретну торговельну марку або виробника;
· конкретний процес, що характеризує продукт або послугу певного суб’єкта господарювання;
· торговельні марки, патенти, типи;
· конкретне місце походження або спосіб виробництва,
· вважається, що до кожного такого посилання також застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті технічної специфікації.
Такі посилання використовуються з метою надання Учасникам загального уявлення про технічні, якісні характеристики або складові предмета закупівлі та не мають на меті обмеження конкуренції.
Визначення еквіваленту
Під терміном «еквівалент» розуміється товар, який є рівноцінним за технічними, функціональними та якісними характеристиками, призначенням і сферою застосування (у разі їх зазначення) та відповідає всім вимогам Замовника, установленим у Додатку 1 до тендерної документації, у тому числі технічним параметрам, закладеним у зазначених Замовником марці, моделі, артикулі або каталожному номері, за наявності таких позначень.
Еквівалент не повинен змінювати функціонального призначення предмета закупівлі та має забезпечувати сумісність з об’єктом, для якого здійснюється закупівля, якщо такий об’єкт і вимоги щодо сумісності зазначені в Додатку 1 до тендерної документації.
Особливості для робіт та послуг з поточного ремонту
Для послуг з поточного ремонту запропонований Учасником еквівалент повинен:
· відповідати предмету закупівлі за технічними, функціональними та якісними характеристиками;
· забезпечувати виконання призначення, визначеного проєктною документацією та/або дефектним актом;
не призводити до погіршення результату надання послуг.
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