Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі **«Кондиціонери спліт-системи професійного призначення канального типу (з монтажем)»**

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-004925-c>

1 Кондиціонери спліт-системи професійного призначення канального типу (з монтажем)

- тип - канальний;

- спліт-система;

- холодопродуктивність – не менше 10 кВт;

- напруга живлення:

- **зовнішнього блоку** – трифазна, 380 В, 50 Гц;

- професійного призначення;

- холодоагент - R410А **або R32**;

- тип двигуна – інверторний;

- адаптація до від'ємної температури (адаптація температури нижче нуля) – не менше -15 °C .

2 Монтаж кондиціонера спліт-систем професійного призначення канального типу до існуючої системи каналів.

Витратні матеріали, необхідні для монтажу, забезпечує Учасник.

Довжина фреонової магістралі 4 м.

3. Вартість визначено за результатами отриманих комерційних пропозицій та за результатами моніторингу прайс-листів на інтернет ресурсах.

*Очікувана вартість - 130 000, 00 грн. з ПДВ.*