**Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**Модульний пост для контролерів**, код ДК 021:2015 - 44210000-5 - Конструкції та їх частини

(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-23-000864-c)

**1** Визначення потреби в закупівлі ***«Модульний пост для контролерів»*:**

 Закупівля ***«Модульний пост для контролерів»*** обумовлена необхідністю у забезпеченні виконання передачі документів від менеджера з обслуговування вантажів вантажного терміналу представникам хендлінгових компаній в зоні комплектування вантажів, які задіяні в транспортуванні вантажу та пошти.

Кількість ***«Модульний пост для контролерів»*** визначена потребою забезпечення процесу обслуговування вантажів та пошти, що потребують використання предмету закупівлі.

Загальна кількість ***«Модульний пост для контролерів»*** складається з одного модульного посту для контролерів для забезпечення обслуговування вантажів та пошти на вантажному терміналі ДП МА «Бориспіль».

Кількість: **1 шт**.

**2** Опис предмету закупівлі із зазначенням технічних та якісних характеристик:

Технічні характеристики (Технічна специфікація) ***«Модульний пост для контролерів»***:

-Габаритні розміри поста: довжина – 3 м, ширина – 2,5 м, висота - 2,7 м.

-Каркас: профільні труби, покриті антикорозійним грунтом.

-Покрівля: профнастил оцинкований ПК-20.

-Зовнішня обробка стін профнастил кольоровий ПС-10.

-Теплоізоляція: мінеральна вата товщиною 100 мм в гідро- і паробар’єрі. -Внутрішня обробка: пластикові панелі шириною 250 мм або OSB-плита товщиною 10 мм.

-Підлога: оцинкований лист, мінеральна вата товщиною 50 мм в гідро- і паробар’єрі, дошка обрізна товщиною 40 мм, плита OSB-3 товщиною 15 мм, лінолеум напівкомерційний, плінтус пластиковий зі схованим кріпленням.

- Електрообладнання: автомат двополюсний (ввідний), автомати на розетки і освітлення; пристрій захисного відключення; вимикач освітлення; розетки двосекційні з заземленням (3 шт); внутрішнє освітлення (світильники с лампами денного світла); електропроводка мідна (діаметром не менше 2,5) (Учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) вказує конкретний показник)) в пластиковому кабелі.

-Вікно: металопластикове з двохкамерним склопакетом, відкривання на провітрювання.

-Вхідні двері: полегшені металеві двері з замком і ручкою.

**3** Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.

При визначенні очікуваної вартості проаналізовано результати попередніх закупівель аналогічного товару підрозділами підприємства за останні два роки з урахуванням індексу інфляції, умов оплати, логістики та моніторинг ринку, а саме: направлено низку запитів підприємствам, що постачають ***«Модульний пост для контролерів»*** з подальшим отриманням комерційних пропозицій потенційних Учасників процедури закупівлі та за основу очікуваної вартості взята середня вартість на ***«Модульний пост для контролерів»,*** зазначена потенційними Учасниками закупівлі в своїх комерційних пропозиціях.