|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 4.20 (2023) | **Конструкції та їх частини, код ДК 021:2015 - 44210000-5 - Конструкції та їх частини**  | 566 179,00 грн. з ПДВ | 471 815,83 грн. без ПДВ | **UA-2023-01-10-003152-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Закупівля товару зумовлена для проведення ремонтно-будівельних робіт.***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | **Спосіб проведення моніторингу ринку**Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти: - atlantplus05@ukr.net ТОВ « Атлант Плюс»;-pvv.robota@gmail.com ТОВ «НВК БУД ГРУП»;- speshandrey@gmail.com , sidorin77ds@gmail.com ТОВ «Центр ЛТД»;- dir@vst.net.ua ТОВ «Інтер-Норм»;- Anp.tenders@gmail.com ТОВ «АНП Трейдінг»;- 6339@ukr.net ТОВ «Ольта трейд»;- levmiskbud@ukr.net ТОВ «Левміськбуд»;- info.bsg@ukr.net ТОВ «БК Будсервісгруп»;- vadim.1@i.ua ФОП «Крикун Вадим Петрович»;- tov-umb@ukr.net ТОВ «Українське міське будівництво»;- avlamboled@gmail.com ТОВ «Аккорд»; |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування****Товару** | **Од.****виміру** | **Кількість** | **Технічні та інші характеристики****(технічна специфікація)** | **Місце встановлення****Товару** | **Конструкція вікна, дверей (креслення Товару)****(Наведено в Додатку №7****Тендерної документації)** |
|  | Алюмінієва перегородка 1  | шт | 1 | Висота: 2585 мм (+/- 10 мм)\* Ширина: 2570 мм (+/- 10 мм) \*Колір: RAL9006 Заповнення: скло 6мм сатін 6 ESG | Місце встановлення: термінал Д | Позиція №1 |
|  | Алюмінієва перегородка 2  | шт | 1 | Висота: 2080 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 290 мм (+/- 10 мм)\*Колір: RAL9006Заповнення: скло 6мм сатін 6 ESG | Місце встановлення: термінал Д | Позиція №2 |
|  | Дверний блок  | шт | 1 | Висота: 2100 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 1710 мм (+/- 10 мм)\*Колір: RAL9016 (білий) Заповнення: скло 6мм ESG, сендвіч металевий RAL9016 | Місце встановлення: КПП №4 | Позиція №3 |
|  | Дверний блок  | шт | 1 | Висота: 2110 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 2420 мм (+/- 10 мм)\* Колір: RAL9016 (білий) Заповнення: скло 6мм ESG, сендвіч металевий RAL9016 | Місце встановлення: КПП №4 | Позиція №4 |
|  | Дверний блок  | шт | 1 | Висота: 2050 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 1020 мм (+/- 10 мм)\* Дверний блок алюмінієвий теплий Колір: RAL9016 (білий)Склопакет: прозорий 6ESG-14 AR-4Float-14 A- 6ESG, сендвіч металевий RAL9016 Ручка нажимна, двостороння.Дозакривач. Дверний фіксатор. | Місце встановлення: КПП № 4 | Позиція №5 |
|  | Дверний блок (алюмінієвий) | шт | 1 | Висота: 2090 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 920 мм (+/- 10 мм)\* Дверний блок алюмінієвий, холодний Колір: RAL9006 (сірий)Скло 6ESG сатін, сендвіч металевий RAL9006 Ручка нажимна двостороння. Дозакривач. Дверний фіксатор. | Місце встановлення: термінал F | Позиція №6 |
|  | Дверний блок | шт | 1 | Висота: 2300 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 1800 мм (+/- 10 мм)\* Дверний блок алюмінієвий, теплий Колір: RAL9016 (білий)Склопакет: прозорий 6ESG-14 AR-4Float-14 A- 6ESG, сендвіч металевий RAL9016 Ручка нажимна двостороння, Дозакривач, Дверний фіксатор. | Місце встановлення: готель | Позиція №7 |
|  | Віконний блок ПВХ | шт | 5 | Висота: 1900 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 1380 мм (+/- 10 мм)\* Профіль рами: 5 камерний 70мм., відповідно до вимог енергозбереженняСклопакет: 4i-14ar-4-14ar-4і (три скла, 2 камери, заповнення камер – аргон)Колір: білий | Місце встановлення: Будиночок для зберігання аварійно-рятувального майна | Позиція №8 |
|  | Віконний блок ПВХ  | шт | 1 | Висота: 4680 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 3000 мм (+/- 10 мм)\* Профіль рами: 5 камерний 60мм., Скло: 6 ммКолір: білий | Місце встановлення: ОВК-1 | Позиція №9 |
|  | Дверний блок ПВХ | шт | 1 | Висота: 2020 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 880 мм (+/- 10 мм)\* Дверний блок для вхідної групи: металопластиковий відповідно до вимог енергозбереженняПрофіль рами: 70мм, зовнішній, посиленийФурнітура: кількість запірних елементів – відповідно до розмірів стулок, всі цапфи регулюються по прижиму +/-0,8мм.Ручка – двостороння, нажимна, стандартна.Замок – стандартний. Дозакривач. Дверний фіксатор.Колір: білий | Місце встановлення: вантажний термінал (адмін – побут.корпус) | Позиція №10 |
|  | Дверний блок ПВХ  | шт | 1 | Висота: 2100 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 950 мм (+/- 10 мм)\*Дверний блок для вхідної групи: металопластиковий відповідно до вимог енергозбереженняПрофіль рами: 70мм, зовнішній, посиленийФурнітура: кількість запірних елементів – відповідно до розмірів стулок, всі цапфи регулюються по прижиму +/-0,8мм.Ручка -двостороння, нажимна, стандартна.Замок – стандартний. Дозакривач. Дверний фіксатор.Колір: білий | Місце встановлення: вантажний термінал | Позиція №11 |
|  | Віконний блок ПВХ  | шт | 1 | Висота: 1445 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 1090 мм (+/- 10 мм)\*Профіль рами: 5 камерний 70мм., відповідно до вимог енергозбереженняФурнітура: кількість запірних елементів – відповідно до розмірів стулок, всі цапфи регулюються по прижиму +/-0,8ммСклопакет: 4i-14ar-4-14ar-4і (три скла, 2 камери, 2 енергоефективних шари, заповнення камер – аргон) Колір: білий | Місце встановлення: вантажний термінал | Позиція №12 |
|  | Віконний блок ПВХ | шт | 1 | Висота: 1650 мм (+/- 10 мм)\*Ширина: 1150 мм (+/- 10 мм)\*Профіль рами: 5 камерний 70мм., відповідно до вимог енергозбереженняФурнітура: кількість запірних елементів – відповідно до розмірів стулок, всі цапфи регулюються по прижиму +/-0,8ммСклопакет: 4i-14ar-4-14ar-4і (три скла, 2 камери, 2 енергоефективних шари, заповнення камер- аргон)Колір: білий | Місце встановлення: КПП 7 | Позиція №13 |