|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 4.20 (2023) | **Конструкції та їх частини, код ДК 021:2015 - 44210000-5 - Конструкції та їх частини** | 566 179,00  грн. з ПДВ | 471 815,83  грн. без ПДВ | **UA-2023-01-10-003152-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Закупівля товару зумовлена для проведення ремонтно-будівельних робіт.  ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | **Спосіб проведення моніторингу ринку**  Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти:  - [atlantplus05@ukr.net](mailto:atlantplus05@ukr.net) ТОВ « Атлант Плюс»;  -[pvv.robota@gmail.com](mailto:pvv.robota@gmail.com) ТОВ «НВК БУД ГРУП»;  - [speshandrey@gmail.com](mailto:speshandrey@gmail.com) , [sidorin77ds@gmail.com](mailto:sidorin77ds@gmail.com) ТОВ «Центр ЛТД»;  - [dir@vst.net.ua](mailto:dir@vst.net.ua) ТОВ «Інтер-Норм»;  - [Anp.tenders@gmail.com](mailto:Anp.tenders@gmail.com) ТОВ «АНП Трейдінг»;  - [6339@ukr.net](mailto:6339@ukr.net) ТОВ «Ольта трейд»;  - [levmiskbud@ukr.net](mailto:levmiskbud@ukr.net) ТОВ «Левміськбуд»;  - [info.bsg@ukr.net](mailto:info.bsg@ukr.net) ТОВ «БК Будсервісгруп»;  - [vadim.1@i.ua](mailto:vadim.1@i.ua) ФОП «Крикун Вадим Петрович»;  - [tov-umb@ukr.net](mailto:tov-umb@ukr.net) ТОВ «Українське міське будівництво»;  - [avlamboled@gmail.com](mailto:avlamboled@gmail.com) ТОВ «Аккорд»; |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування**  **Товару** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** | **Технічні та інші характеристики**  **(технічна специфікація)** | **Місце встановлення**  **Товару** | **Конструкція вікна, дверей (креслення Товару)**  **(Наведено в Додатку №7**  **Тендерної документації)** |
|  | Алюмінієва перегородка 1 | шт | 1 | Висота: 2585 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 2570 мм (+/- 10 мм) \*  Колір: RAL9006 Заповнення: скло 6мм сатін 6 ESG | Місце встановлення: термінал Д | Позиція №1 |
|  | Алюмінієва перегородка 2 | шт | 1 | Висота: 2080 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 290 мм (+/- 10 мм)\*  Колір: RAL9006  Заповнення: скло 6мм сатін 6 ESG | Місце встановлення: термінал Д | Позиція №2 |
|  | Дверний блок | шт | 1 | Висота: 2100 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 1710 мм (+/- 10 мм)\*  Колір: RAL9016 (білий) Заповнення: скло 6мм ESG, сендвіч металевий RAL9016 | Місце встановлення: КПП №4 | Позиція №3 |
|  | Дверний блок | шт | 1 | Висота: 2110 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 2420 мм (+/- 10 мм)\*  Колір: RAL9016 (білий) Заповнення: скло 6мм ESG, сендвіч металевий RAL9016 | Місце встановлення: КПП №4 | Позиція №4 |
|  | Дверний блок | шт | 1 | Висота: 2050 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 1020 мм (+/- 10 мм)\*  Дверний блок алюмінієвий теплий Колір: RAL9016 (білий)  Склопакет: прозорий 6ESG-14 AR-4Float-14 A- 6ESG, сендвіч металевий RAL9016  Ручка нажимна, двостороння.  Дозакривач. Дверний фіксатор. | Місце встановлення: КПП № 4 | Позиція №5 |
|  | Дверний блок (алюмінієвий) | шт | 1 | Висота: 2090 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 920 мм (+/- 10 мм)\*  Дверний блок алюмінієвий, холодний Колір: RAL9006 (сірий)  Скло 6ESG сатін, сендвіч металевий RAL9006 Ручка нажимна двостороння. Дозакривач. Дверний фіксатор. | Місце встановлення: термінал F | Позиція №6 |
|  | Дверний блок | шт | 1 | Висота: 2300 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 1800 мм (+/- 10 мм)\*  Дверний блок алюмінієвий, теплий Колір: RAL9016 (білий)  Склопакет: прозорий 6ESG-14 AR-4Float-14 A- 6ESG, сендвіч металевий RAL9016  Ручка нажимна двостороння, Дозакривач, Дверний фіксатор. | Місце встановлення: готель | Позиція №7 |
|  | Віконний блок ПВХ | шт | 5 | Висота: 1900 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 1380 мм (+/- 10 мм)\*  Профіль рами: 5 камерний 70мм., відповідно до вимог енергозбереження  Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4і (три скла, 2 камери, заповнення камер – аргон)  Колір: білий | Місце встановлення: Будиночок для зберігання аварійно-рятувального майна | Позиція №8 |
|  | Віконний блок ПВХ | шт | 1 | Висота: 4680 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 3000 мм (+/- 10 мм)\*  Профіль рами: 5 камерний 60мм.,  Скло: 6 мм  Колір: білий | Місце встановлення: ОВК-1 | Позиція №9 |
|  | Дверний блок ПВХ | шт | 1 | Висота: 2020 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 880 мм (+/- 10 мм)\*  Дверний блок для вхідної групи: металопластиковий відповідно до вимог енергозбереження  Профіль рами: 70мм, зовнішній, посилений  Фурнітура: кількість запірних елементів – відповідно до розмірів стулок, всі цапфи регулюються по прижиму +/-0,8мм.  Ручка – двостороння, нажимна, стандартна.  Замок – стандартний. Дозакривач. Дверний фіксатор.  Колір: білий | Місце встановлення: вантажний термінал (адмін – побут.корпус) | Позиція №10 |
|  | Дверний блок ПВХ | шт | 1 | Висота: 2100 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 950 мм (+/- 10 мм)\*  Дверний блок для вхідної групи: металопластиковий відповідно до вимог енергозбереження  Профіль рами: 70мм, зовнішній, посилений  Фурнітура: кількість запірних елементів – відповідно до розмірів стулок, всі цапфи регулюються по прижиму +/-0,8мм.  Ручка -двостороння, нажимна, стандартна.  Замок – стандартний. Дозакривач. Дверний фіксатор.  Колір: білий | Місце встановлення: вантажний термінал | Позиція №11 |
|  | Віконний блок ПВХ | шт | 1 | Висота: 1445 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 1090 мм (+/- 10 мм)\*  Профіль рами: 5 камерний 70мм., відповідно до вимог енергозбереження  Фурнітура: кількість запірних елементів – відповідно до розмірів стулок, всі цапфи регулюються по прижиму +/-0,8мм  Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4і (три скла, 2 камери, 2 енергоефективних шари, заповнення камер – аргон)  Колір: білий | Місце встановлення: вантажний термінал | Позиція №12 |
|  | Віконний блок ПВХ | шт | 1 | Висота: 1650 мм (+/- 10 мм)\*  Ширина: 1150 мм (+/- 10 мм)\*  Профіль рами: 5 камерний 70мм., відповідно до вимог енергозбереження  Фурнітура: кількість запірних елементів – відповідно до розмірів стулок, всі цапфи регулюються по прижиму +/-0,8мм  Склопакет: 4i-14ar-4-14ar-4і (три скла, 2 камери, 2 енергоефективних шари, заповнення камер- аргон)  Колір: білий | Місце встановлення: КПП 7 | Позиція №13 |