|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 17.27 (2023) | **Знаряддя,** код ДК 021:2015 - 44510000-8 - Знаряддя | 29 060,00 грн. з ПДВ | 24 216,67грн. без ПДВ  | [UA-2023-01-24-017156-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-24-017156-a/) |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Для оперативного виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, зокрема, для встановлення та монтажу дорожніх стовпчиків (гумових та металевих), напівсфер, дорожніх знаків, інформаційних вказівників та інших технічних засобів організації руху.***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | **Спосіб проведення моніторингу ринку**Було проведено моніторинг ринку, направлено запити підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти: 'info@eurotools.ua' ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄВРОІНСТРУМЕНТ".'k3.tenderkompl@epicentrk.com' ТОВ "Епіцентр К"'M8vpp@ukrservice.biz', 'm5opp@ukrservice.biz' ФОП Лук’ян Микола Федорович.Також здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку. Вивчено ціни з наступних інтернет-ресурсів: Інтернет-магазин «ЄВРОІНСТРУМЕНТ» https://eurotools.ua/Інтернет-гіпермаркет «STORGOM» https://storgom.ua/ua/Інтернет магазин «ТРЕЙД-ПЛЮС» https://tdp.com.ua/Інтернет магазин Епіцентр https://epicentrk.ua/ |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування Товару*** | ***Од. виміру*** | ***К-ть*** | ***Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі*** |
| 1 | Молоток слюсарний | шт | 1 | Вага – 800 г; Квадратний бойок; Дерев’яна ручка. |
| 2 | Набір свердл  | набір | 1 | Вид – по металу; Кількість в наборі – 25 одиниць; Тип свердла – спіральне; Тип хвостовика – циліндричний; Максимальний діаметр – 13 мм; Мінімальний діаметр – 1 мм; Діаметр розмірів свердел (мм) – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; Металевий *або* пластиковий кейс *(Учасник в своїй пропозиції повинен зазначити конкретний матеріал кейсу).* |
| 3 | Ключ газовий з губками | шт | 1 | Призначення – для труб.Тип ключа – важільний;Матеріал – хром ванадієва сталь;Триточкове утримання труби; Стійкий до зношування;Посилена гільза;Довжина – *не менше* 300 мм *(Учасник в своїй пропозиції повинен зазначити конкретний показник запропонованого товару (якщо це доцільно)*.  |
| 4 | Бур  | шт | 1 | Призначення – по бетону;Діаметр – 18 мм; Довжина – 460 мм; Хвостовик – SDS plus;Твердосплавна напайка. |
| 5 | Бур  | шт | 1 | Призначення – по бетону;Діаметр – 40 мм; Довжина –570 мм; Хвостовик – SDS max.4 ріжучі грані.Твердосплавна напайка. |
| 6 | Набір біт  | набір | 1 | Матеріал – сталь. Набір включає – *не менше* 10 одиниць *(Учасник в своїй пропозиції повинен зазначити конкретний показник запропонованого товару (якщо це доцільно)*.Довжина біти – 25 мм;Мінімальна комплектація включає біти типу: PZ, PH, SL.Магнітний тримач біт (довжина – 60 мм) – 1 шт.Пластиковий кейс. |
| 7 | Алмазна коронка  | шт | 2 | Сфера застосування: для бурильної машини;Діаметр – 102 мм; Тип хвостовика – 1 1/4 UNC;Загальна довжина – 450 мм; Матеріал, що обробляється – армований бетон, бетон, цегла;Кількість сегментів – *не менше* 4 шт *(Учасник в своїй пропозиції повинен зазначити конкретний показник запропонованого товару (якщо це доцільно)*. |
| 8 | Алмазна коронка  | шт | 2 | Сфера застосування: для бурильної машини;Діаметр – 152 мм; Тип хвостовика – 1 1/4 UNC;Загальна довжина – 450 мм; Матеріал, що обробляється – армований бетон, бетон, цегла;Кількість сегментів – *не менше* 4 шт *(Учасник в своїй пропозиції повинен зазначити конкретний показник запропонованого товару (якщо це доцільно)*. |