|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 52.05 (2023) | **Стійка для реєстрації пасажирів,** які подорожують з дітьми, код ДК 021:2015 - 39150000-8 - Меблі та приспособи різні | 67 710,00  грн. з ПДВ | 56 425,00  грн. без ПДВ | [UA-2023-02-08-009920-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-08-009920-a/) |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Закупівля товару зумовлена необхідністю проведення адаптації інфраструктури в пасажирському терміналі «D» ДП МА «Бориспіль» для пасажирів, які подорожують з дітьми  ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | **Спосіб проведення моніторингу ринку**  Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти:  - [speshandrey@gmail.com](mailto:speshandrey@gmail.com) , [sidorin77ds@gmail.com](mailto:sidorin77ds@gmail.com) ТОВ «Центр-ЛТД»  - [office@vvsig.com.ua](mailto:office@vvsig.com.ua) ТОВ «ВВС Айрон Груп»  - [mankevichalexandr@gmail.com](mailto:mankevichalexandr@gmail.com) ФОП «Манкевич Олександр Анатолійович»  - [pp.prestizh.torg@gmail.com](mailto:pp.prestizh.torg@gmail.com) , [Forza\_@i.ua](mailto:Forza_@i.ua) ПП «Престиж Торг»  - [steel.solution.urk@gmail.com](mailto:steel.solution.urk@gmail.com). , [Dendecision@gmail.com](mailto:Dendecision@gmail.com) ТОВ «Стальні Рішення»  - [Z0674577595@gmail.com](mailto:Z0674577595@gmail.com) ТОВ «Промметалпостач»  - [avlamboled@gmail.com](mailto:avlamboled@gmail.com) ТОВ «Аккорд»  - [info@magnet.com.ua](mailto:info@magnet.com.ua) ТОВ «Магнет»  - [anp.tenders@gmail.com](mailto:anp.tenders@gmail.com) ТОВ «АНП Трейдінг»  - [tsrdkd@gmail.com](mailto:tsrdkd@gmail.com) ТОВ «Техсклад Рішення»  - [office@mskukraine.com](mailto:office@mskukraine.com) , [a.yukhno@mskukraine.com](mailto:a.yukhno@mskukraine.com) , [artur\_o@mskukraine.com](mailto:artur_o@mskukraine.com) ТОВ «МСК-Україна»  - [ebs2010@ukr.net](mailto:ebs2010@ukr.net) ТОВ «Компанія НИККОЛ»  - [spektr.ktb@gmail.com](mailto:spektr.ktb@gmail.com) ПрАТ Спектр-Сміла»  - [zavodbc@gmail.com](mailto:zavodbc@gmail.com) ТОВ «Білоцерківський Механічний Завод»  - [0501902966@ukr.net](mailto:0501902966@ukr.net) ПП «Українські металоконструкції»  - [maintvksputnik@gmail.com](mailto:maintvksputnik@gmail.com) ТОВ «ТВК СУПУТНИК»  - [veem2005@ukr.net](mailto:veem2005@ukr.net) ТОВ «VEEM МеталАвтоПром»  - [uazahid@gmail.com](mailto:uazahid@gmail.com) ПП «Західпостачсервіс»  - [sale@galiciasteel.com.ua](mailto:sale@galiciasteel.com.ua) ТОВ «Галіція сталь engineering»  - [brash-lviv@ukr.net](mailto:brash-lviv@ukr.net) ТОВ «Браш»  - [issservis@gmail.com](mailto:issservis@gmail.com) ПП «І.С.С.»  - [Velo1974@gmail.com](mailto:Velo1974@gmail.com) ТОВ «Талано груп» |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування**  **Товару** | **Одиниця**  **виміру** | **Кіль**  **кість** | **Технічні та якісні характеристики**  **предмета закупівлі** |
| 1 | Стійка для реєстрації пасажирів, які подорожують з дітьми | шт | 3 | **Габаритні розміри:**  Позиція 6 на ескізі – *від* 700мм *до* 750мм;  Позиція 7 на ескізі - *від* 300мм *до* 305мм;  Позиція 8 на ескізі - *від* 700мм *до* 705мм;  Позиція 9 на ескізі - *від* 950мм *до* 1000мм;  Позиція 10 на ескізі - *від* 490мм *до* 510мм;  Позиція 11 на ескізі - *від* 410мм *до* 420мм;  Позиція 12 на ескізі - *від* 150мм *до* 160мм;  Позиція 13 на ескізі - *від* 150мм *до* 160мм.  **Ескіз:**    *Учасник у своїй ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) зазначає габаритні розміри, замість фраз**«від… до…»*  ***зазначає конкретний показник габаритного розміру*** *та* ***зазначає Ескіз*** *запропонованого Товару.*  **Матеріали:**   * Поручень - труба нержавіюча Ø *від* 40мм *до* 45мм (позиція 1 на ескізі); * торці труб закриті резиновими *або* пластмасовими заглушками; * захисна труба нержавіюча Ø *від* 30мм *до* 35мм *або* труба профільна перерізом 30х10мм (позиція 2 на ескізі); * сходи з листового, нержавіючого, рифленого металу товщиною *від* 2мм *до* 3мм (позиція 3 на ескізі). Для забезпечення відсутності прогину встановленні ребра жорсткості; * передня та бокові частини закриваються ПВХ *або* акриловими панелями товщиною *від* 6мм *до* 8мм, які кріпляться на кронштейни (позиція 4 на ескізі). Кріплення бокових частин з’ємні для можливості заміни ПВХ *або* акрилових панелей; * обладнані для пересування 2-ма неповоротними колесами на металевих підшипниках з гумовим покриттям (позиція 5 на ескізі), діаметр коліс *від* 50мм *до* 70мм, забезпечуючи відстань від найнижчої частини конструкції до підлоги *не* *більшу* *за* 30 мм та *не меншу* *за* 15мм, для унеможливлення пошкодження покриттів підлоги під час переміщення стійки. * зі сторони входу стійка обладнана опорними ніжками, які регулюються по висоті та обладнанні протиковзаючими накладками для надійної фіксації самої стійки; * зварювальні шви повнотілі та проварені по всій площі примикання матеріалів, зачищені та відполіровані.   *Учасник у своїй ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) зазначає матеріали, замість фраз «від… до…», «або», «не більшу за… не меншу за…» зазначає один конкретний показник запропонованого Товару)* |