|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 9.22  (2023) | **Вальниці,** код ДК 021:2015 - 44440000-6 - Вальниці | 45 822,00  грн. з ПДВ | 38 185,00  грн. без ПДВ | UA-2023-05-25-006495-a |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Зношення підшипників на електродвигунах насосів системи холодопостачання та вентиляторах системи кондиціювання терм. «D» (інв.№47578).  Підшипники 6312-2Z/C3 - для заміни в 4 електродвигунах насосів системи холодопостачання терміналу «D».  Підшипники 6312-2RS1/C3 - для заміни в 6 електродвигунах насосів системи холодопостачання терміналу «D».  Підшипники 6310-2Z/C3 - для заміни в 4 електродвигунах насосів системи холодопостачання терміналу «D».  Підшипники 6302-2Z/C3 - для заміни в 4 електродвигунах вентиляторів системи кондиціювання головної серверної терм. «D».  Підшипники 6307-2Z/C3 - для заміни в 1-му електродвигуні вентилятора центрального кондиціонера.  Підшипники 6204-2RSH/C3 - для заміни в 16 електродвигунах вентиляторів конденсаторних блоків холодильних машин .  ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 3 | Інша інформація | **Спосіб проведення моніторингу ринку:**  Для визначення очікуваної інформації було направлено низку запитів:  https://podshipnik.ua/ua інтернет магазин «Podshipnik.ua»,  <https://vsepodshipniki.com.ua/ua/o-nas/>, онлайн магазин «ВСІпідшипники»  https://brend-podshipnik.com.ua/ua/contacts, Інтернет-магазин "БрендПідшипник ",  <https://upk.com.ua/about-us/>, ПП «Українська підшипникова компанія»,  https://termopolis.com.ua/ ПП «Термополіс»,  [sales@app.kiev.ua](mailto:sales@app.kiev.ua), інтернет магазинн «Автопромподшипник»;  <https://arti.com.ua/podshipniki/>, ТОВ «АРТІ»;  <https://bestbearing.com.ua/>, інтернет магазин «Артіс Техніка»;  epodshipnik@gmail.com, Компанія E-PODSHIPNIK;  [sales@lps.org.ua](mailto:sales@lps.org.ua), ПП «Луцькпідшипник»;  [info@runo.dn.ua](mailto:info@runo.dn.ua), ТОВ ТД «РУНО»;  [0671752959@ukr.net](mailto:0671752959@ukr.net), ПП «Стандарт Комплект»;  [kiev\_asm@ukr.net](mailto:kiev_asm@ukr.net). ТОВ "КИЇВ АСМ-ЗАПЧАСТИНИ";  https://prompodshipnik.com.ua/kontaktu ПП «Промпідшипник»,  [inna.prompod@gmail.com](mailto:inna.prompod@gmail.com). ТОВ "ТД "ПІДШИПНИКЦЕНТР" |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Виробник** | **Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**  **(Технічна специфікація)** |
| 1 | Підшипник | шт. | 8 | SKF | Тип: 6312-2Z/C3 | Кульковий радіальний однорядний підшипник закритий з двох сторін захисними шайбами з листової сталі.  Радіальний зазор – більше нормального (C3).  Внутрішній діаметр – 60 мм;  Зовнішній діаметр – 130 мм;  Ширина – 31 мм. |
| 2 | Підшипник | шт. | 12 | SKF | Тип: 6312-2RS1/C3 | Кульковий радіальний однорядний закритий підшипник з двостороннім контактним ущільненням.  Радіальний зазор – більше нормального (C3).  Внутрішній діаметр – 60 мм;  Зовнішній діаметр – 130 мм;  Ширина – 31 мм. |
| 3 | Підшипник | шт. | 8 | SKF | Тип: 6310-2Z/C3 | Кульковий радіальний однорядний підшипник закритий з двох сторін захисними шайбами з листової сталі.  Радіальний зазор – більше нормального (C3).  Внутрішній діаметр – 50 мм;  Зовнішній діаметр – 110 мм;  Ширина – 27 мм. |
| 4 | Підшипник | шт. | 8 | SKF | Тип: 6002-2Z/C3 | Кульковий радіальний однорядний підшипник закритий з двох сторін захисними шайбами з листової сталі.  Радіальний зазор – більше нормального (C3).  Внутрішній діаметр – 15 мм;  Зовнішній діаметр – 32 мм;  Ширина – 9 мм. |
| 5 | Підшипник | шт. | 2 | SKF | Тип: 6007-2Z/C3 | Кульковий радіальний однорядний підшипник закритий з двох сторін захисними шайбами з листової сталі.  Радіальний зазор – більше нормального (C3).  Внутрішній діаметр – 35 мм;  Зовнішній діаметр – 62 мм;  Ширина – 14 мм. |
| 6 | Підшипник | шт. | 32 | SKF | Тип: 6204-2RSH/C3 | Кульковий радіальний однорядний закритий підшипник з двостороннім контактним ущільненням.  Радіальний зазор – більше нормального (C3).  Внутрішній діаметр – 20 мм;  Зовнішній діаметр – 47 мм;  Ширина – 14 мм. |