|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 2.06.1 (2023) | **Мастильні матеріали для автомобілів та спецтехніки,** код ДК 021:2015 - 09210000-4 - Мастильні засоби | 324 841,92  грн. з ПДВ | 270 701,60  грн. без ПДВ | UA-2023-09-29-008255-a |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | **Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 *«Про ефективне використання державних коштів»*:**  ***Визначення потреби в закупівлі:***  Закупівля *Мастильні матеріали для автомобілів та спецтехніки* обумовлена необхідністю забезпечення виробничого процесу: для проведення планових технічних оглядів, заправки та ремонтів транспортних засобів, механізмів та обладнання  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:***  Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування.  ***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:***  Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам щодо застосування *(технічні характеристики, сфера застосування, тощо)* зазначеним в описах конкретного найменування Товару. |
| 2 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | **Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 *«Про ефективне використання державних коштів»*:**  ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  При визначенні очікуваної вартості проаналізовано результати попередніх власних закупівель по кожному найменуванню за останні два роки з урахуванням індексу інфляції, умов оплати, логістики та моніторингу ринку, а саме: направлено низку запитів підприємствам, що постачають *Мастильні матеріали для автомобілів та спецтехніки* в умовах воєнного стану з подальшим отриманням комерційних пропозицій потенційних Учасників процедури закупівлі та за основу очікуваної вартості взята **середня ціна за одиницю кожного найменування товару**, щозазначена потенційними Учасниками закупівлі в своїх комерційних пропозиціях з урахуванням моніторингу ринку, проведеного через доступні інтернет джерела (пункт 4.1.2 Положення про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 17.05.2022 № 50-06-1). |
| 3 | Інша інформація | **1** Проведення моніторингу проводилось, враховуючи попередній досвід аналогічної закупівлі, а саме: наявність комерційних пропозицій потенційних постачальників з урахуванням цінових пропозицій по кожному найменуванню, запропонованих в інтернет джерелах.  **2** Зазначений обсяг відповідає **нагальним потребам** підрозділів підприємства на 2023 рік, що підтверджено СЗ № 65-10-73 від 06.06.2023, № 96-10-87 від 30.05.2023, № 63-10-247 від 02.06.2023, № 64-10-93 від 30.05.2023, № 61-10-73 від 26.05.2023, № 59-10-106 від 30.05.2023, № 77-10-128 від 31.05.2023, №79-10-137 від 25.05.2023 у відповідь на СЗ №60-10-107 від 25.05.2023 СПММ з урахуванням наявних залишків на складах служби ПММ.  Номенклатура закупівлі повністю відсутня або є в наявності на складах служби ПММ в недостатній кількості для забезпечення потреб підприємства на 2023 рік. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування Товару** | **Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Тара** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**  **(Технічна специфікація)** | **Документ, якому відповідає Товар** |
| 1 | Олива моторна | Fuchs  **TITAN SYN MC** | літр | 410 | бочка  205 літрів | SAE 10W-40  Кінематична в’язкість при 100 °С, мм²/с, *не менше* 13,0;  Індекс в’язкості, *не менше* 156;  Температура застигання, °С, *не вище* мінус 39;  Густина при 15 °С, г/см*³, не більше* 0,890 | **Затвердження:**  **VW 501 01/ 505 00** |
| 2 | Олива моторна | Fuchs  **TITAN CARGO LA** | літр | 615 | бочка  205 літрів | SAE 10W-40  Кінематична в’язкість при 100 °С, мм²/с, *не менше* 13,0;  Індекс в’язкості, *не менше* 154; Температура застигання, °С*, не вище* мінус 36;  Густина при 15 °С, г/см³, *не більше* 0,890 | **Затвердження:**  **DEUTZ DQC IV-10 LA;**  **MTU Oil Category 3.1;**  **MAN M 3271-1;**  **MAN M 3477** |
| 3 | Олива моторна для двотактних двигунів | Fuchs  **TITAN 2T S** | літр | 67 | каністра  1 літр | Кінематична в’язкість при 100 °С, мм²/с, не менше 8,0;  Температура застигання, °С, *не вище* мінус 35;  Густина при 15 °С, г/см³, *не більше* 0,900 | API TC  JASO FC  ISO-L-EGC |
| 4 | Олива моторна | Fuchs  **Titan Supersyn Longlife** | літр | 20 | каністра  1 літр | SAE 0W-40  Кінематична в’язкість при 100 °С, мм²/с, *не менше* 13,0;  Індекс в’язкості, *не менше* 170; Температура застигання, °С, *не вище* мінус 50;  Густина при 15 °С, г/см³, *не більше* 0,870 | ACEA A3/B4  API SN  MB-APPROVAL 229.5  VW 502 00/505 00  FORD WSS-M2C937-A |
| 5 | Мастило | **Mobil**  **Mobilgrease XHP 222** | кг | 36 | відро  18 кілограм | Температурний діапазон від мінус 25 °C до плюс 150 °C; Загусник - літійкомплекс;  Температура краплепадіння, °С, *не нижче* 250 | NLGI-клас - 2 |
| 6 | Олива трансмісійна | **Fuchs**  **Titan Supergear** | літр | 8 | каністра 1 літр | SAE 85W-140  Густина при 15 оС, г/см3, *не більше* 0,920;  Температура застигання, оС, *не вище* мінус 24;  Індекс в’язкості, *не менше* 90 | API GL-5,  ZF TE-ML 05A /12E/16D |
| 7 | Олива силіконова | **DOW**  **Xiаmeter PMX-200 Silicone Fluid** | літр | 4 | каністра  1 літр | Густина при 25 оС, г/см3, *не більше* 0,950;  Температура спалаху, оС, *не нижче* 210 оС |  |

**Додаткова інформація.**

**1.** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, **біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» ***(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)***.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).