|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 23.08 (2024) | **Послуги зв’язку з мережею Інтернет,**  код ДК 021:2015 - 72410000-7 - Послуги провайдерів | 582 456,24 грн. з ПДВ | 485 380,20 грн. без ПДВ | **UA-2024-10-24-009031-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та відповідно до затвердженої на підприємстві методики №50-06-1  від 17.05.2022. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій. Очікувану вартість закупівлі розраховано, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб  підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. |
| 3 | Інша інформація | Відповідно до «Положення про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»., визначення очікуваної вартості виконано методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій.  перелік потенційних постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій:  ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" krutskih@people.net.ua  ТОВ "Глобальні комунікації" info@triangulum.ua  ТОВ "ОРІОН СІТІ" office@or.net.ua  ТОВ "Т.Е.С.Т» info@triacom.ua  ПрАТ "Датагруп" Aleksandr.Mikolenko@datagroup.ua |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування послуги | Одиниця  виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| 1 | Послуга з підтримки зареєстрованої автономної системи (AS60990) | послуга | 1 | підтримка зареєстрованої автономної системи (AS60990);  період підтримки 36 місяців |
| 2 | Послуга з реєстрації блоку IP адрес (ІР v4) за маскою /24 (256 адрес) | послуга | 1 | реєстрація та підтримка блоку IP адрес (ІР v4) за маскою /24 (256 адрес);  період підтримки 36 місяців |
| 3 | Послуга з підтримки блоку IP адрес (ІР v4) за маскою /24 (256 адрес) | послуга | 36 |
| 4 | Підключення каналу доступу до мережі Інтернет 1000 Мбіт/с до Інтернет ресурсів | послуга | 1 | Канал доступу до мережі Інтернет (канал №1):   * швидкість прийому/передачі по каналу: 1000 Мбіт/с до Інтернет ресурсів; * доступ по каналу – без обмеження трафіку; * тип каналу – волоконно-оптичний; * організація Оператором доступу до мережі Інтернет на власній волоконно-оптичній лінії зв’язку до місця з’єднання з телекомунікаційним обладнанням Замовника; * інтерфейс підключення каналу – Gigabit Ethernet (1000Base-LX/SX); * точка підключення каналу – технічний майданчик аеропорту (термінал B).   Додаткові вимоги:   * наявність у Оператора прямого підключення не менше ніж до двох українських точок обміну трафіком зі швидкістю не менше 10Гбіт/с; * наявність у Оператора прямого підключення не менше ніж до двох зарубіжних точок обміну трафіком зі швидкістю не менше 10Гбіт/с;; * забезпечення взаємодії за допомогою протоколу BGP та віддавання як повної маршрутної інформації (Full View) так і загальної (Default Route); * підтримка на обладнанні Оператора маршрутизації трафіку в залежності від атрибуту community; * доступ до статистичної інформації, щодо використання каналу; * час відновлення працездатності каналу – не більше 2-х годин; * наявність служби технічної підтримки; * інтервал прийому запитів службою технічної підтримки цілодобово, без вихідних; * послуга надається в термін на **36 місяців**. |
| 5 | Користування каналом доступу до мережі Інтернет 1000 Мбіт/с до Інтернет ресурсів | послуга | 36 |