|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 23.08 (2024) | **Послуги зв’язку з мережею Інтернет,** код ДК 021:2015 - 72410000-7 - Послуги провайдерів | 582 456,24 грн. з ПДВ | 485 380,20 грн. без ПДВ  | **UA-2024-10-24-009031-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та відповідно до затвердженої на підприємстві методики №50-06-1від 17.05.2022. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій. Очікувану вартість закупівлі розраховано, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потребпідприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. |
| 3 | Інша інформація | Відповідно до «Положення про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»., визначення очікуваної вартості виконано методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій.перелік потенційних постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій:ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" krutskih@people.net.uaТОВ "Глобальні комунікації" info@triangulum.ua ТОВ "ОРІОН СІТІ" office@or.net.uaТОВ "Т.Е.С.Т» info@triacom.uaПрАТ "Датагруп" Aleksandr.Mikolenko@datagroup.ua |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування послуги | Одиницявиміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі |
| 1 | Послуга з підтримки зареєстрованої автономної системи (AS60990) | послуга | 1 | підтримка зареєстрованої автономної системи (AS60990);період підтримки 36 місяців |
| 2 | Послуга з реєстрації блоку IP адрес (ІР v4) за маскою /24 (256 адрес) | послуга | 1 | реєстрація та підтримка блоку IP адрес (ІР v4) за маскою /24 (256 адрес);період підтримки 36 місяців |
| 3 | Послуга з підтримки блоку IP адрес (ІР v4) за маскою /24 (256 адрес) | послуга | 36 |
| 4 | Підключення каналу доступу до мережі Інтернет 1000 Мбіт/с до Інтернет ресурсів | послуга | 1 | Канал доступу до мережі Інтернет (канал №1):* швидкість прийому/передачі по каналу: 1000 Мбіт/с до Інтернет ресурсів;
* доступ по каналу – без обмеження трафіку;
* тип каналу – волоконно-оптичний;
* організація Оператором доступу до мережі Інтернет на власній волоконно-оптичній лінії зв’язку до місця з’єднання з телекомунікаційним обладнанням Замовника;
* інтерфейс підключення каналу – Gigabit Ethernet (1000Base-LX/SX);
* точка підключення каналу – технічний майданчик аеропорту (термінал B).

Додаткові вимоги:* наявність у Оператора прямого підключення не менше ніж до двох українських точок обміну трафіком зі швидкістю не менше 10Гбіт/с;
* наявність у Оператора прямого підключення не менше ніж до двох зарубіжних точок обміну трафіком зі швидкістю не менше 10Гбіт/с;;
* забезпечення взаємодії за допомогою протоколу BGP та віддавання як повної маршрутної інформації (Full View) так і загальної (Default Route);
* підтримка на обладнанні Оператора маршрутизації трафіку в залежності від атрибуту community;
* доступ до статистичної інформації, щодо використання каналу;
* час відновлення працездатності каналу – не більше 2-х годин;
* наявність служби технічної підтримки;
* інтервал прийому запитів службою технічної підтримки цілодобово, без вихідних;
* послуга надається в термін на **36 місяців**.
 |
| 5 | Користування каналом доступу до мережі Інтернет 1000 Мбіт/с до Інтернет ресурсів | послуга | 36 |