|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  **«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»**  08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі | |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 9.18.1 (2025) | **Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації,** код ДК 021:2015 - 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації | 960 000,00  грн. з ПДВ | 800 000,00  грн. без ПДВ | UA-2025-06-03-005649-a |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | ***Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.  ***Обґрунтування обсягів закупівлі:*** Відповідно до: використання фільтруючих елементів за довоєнні роки; кількості техніки; вимог інструкцій з експлуатації; нагальної потреби; пробігів та напрацювань; роботи техніки, яка експлуатується в даний період та планового використання техніки після повноцінного відновлення роботи підприємства.  В колоні КАЗ на балансі 114 од. ТЗ, з них 1 легкова, 1 вантажна, 61 спеціальна (з них 20 од. Джет-Брум на яких встановлено два двигуни), 39 тракторів та 12 причепів. Замовлені фільтри стосуються тільки вантажних авто, спеціальних машин та тракторів. На даних типах ТЗ на кожній одиниці встановлено:  - 1 повітряний фільтр;  - 1 фільтр моторної оливи;  - 2 фільтри паливні (тонкої та грубої очистки);  - 1 фільтр гідро підсилювача керма;  - 1+ фільтр гідравлічної системи;  - 2 фільтри повітря осушувача (при пневматичній гальмівний системі)  Періодичність заміни фільтрів 2 рази на рік при сезонній підготовці ОЗП/ВЛП або згідно напрацювання, що наступить раніше. Також можливі заміни фільтрів при виконанні поточного ремонту. Таким чином потреба фільтрів на рік складає:  (61 спецмашин +20 доп. двигунів на ДБ +39 тракторів +1 вантажний авто) х 2 (заміни на рік) х (N) кількість фільтрів на ТЗ = орієнтовна потреба в фільтрах колони КАЗ, а саме:  - повітряний фільтр: 121 х 2 х 1 = 242 од.;  - фільтр моторної оливи: 121 х 2 х 1 = 242 од.;  - фільтри паливні: 121 х 2 х 2 = 484 од.;  - фільтр гідро підсилювача керма: 121 х 2 х 1 = 242 од.;  - 1+ фільтр гідравлічної системи: 121 х 2 х 1 = 242 од.;  - 2 фільтри повітря осушувача (при пневматичній гальмівний системі): 62 х 2 х 2 = 248 од.  Також, з врахуванням пропозицій поданих під час проведення процедури закупівлі ID UA-2025-05-14-009138-a, зменшено очікувану вартість закупівлі до 960 тис. грн. в т.ч. ПДВ 160 тис. грн. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ***Визначення потреби в закупівлі:*** Необхідність проведення технічного обслуговування техніки ДП МА «Бориспіль» (яке не проведене по причині відсутності ТМЦ - фільтрів).  **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 3 | Інша інформація | Розрахунок очікуваної вартості послуг проводився метод порівняння ринкових цін за інформацією, що міститься у відкритих джерелах:  Інтернет магазин «AVTONOVA-D» https://autonovad.ua/  Інтернет магазин «Автопро» https://avtopro.ua/  Інтернет магазин «EXIST.UA»  [https://exist.ua/](%20https://exist.ua/)  Інтернет магазин «dok.ua» <https://dok.ua/>  Інтернет магазин «Autodoc.ua» https://autodoc.ua/  Інтернет магазин «ukrparts» https://ukrparts.com.ua/ |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Од.  виміру | Кількість | Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Сфера застосування/ марка авто, рік випуску, VIN код |
|  | Фільтр паливний | шт | 32 | WIX FILTERS 95034E *або еквівалент* | Розмір нарізі M 16 X 1.5 | Boschung Jet broom BJB 8000, Runway, двигун DEUTZ BFM 1015C, шасі № TBS50JA7433108325, 2004 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 21 | Mann-Filter C308502 *або еквівалент* | Висота, мм: 476,  Зовнішній діаметр, мм: 303. | Boschung Jet broom BJB 8000, Runway, двигун DEUTZ BFM 1015C, шасі № TBS50JA7433108325, 2004 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний (внутрішній) | шт | 12 | Mann-Filter СF 1600 *або еквівалент* | Висота, мм: 471,  Внутрішній діаметр 145,  Зовнішній діаметр, мм: 161. | Boschung Jet broom BJB 8000, Runway, двигун DEUTZ BFM 1015C, шасі № TBS50JA7433108325, 2004 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний салону | шт | 9 | Mann-Filter 81.61910.0011 *або еквівалент* | Довжина, мм: 402,  Ширина, мм: 187,  Висота, мм: 31. | Boschung Jet broom BJB 8000, Runway, двигун DEUTZ BFM 1015C, шасі № TBS50JA7433108325, 2004 рік випуску |
|  | Фільтр пневмосистеми | шт | 9 | Knorr-bremse II40100F *або еквівалент* | Розмір різьби M 39 x 1,5,  Зовнішній діаметр, мм: 140 | Boschung Jet broom BJB 8000, Runway, двигун DEUTZ BFM 1015C, шасі № TBS50JA7433108325, 2004 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 20 | MERCEDES-BENZ А 000 477 13 02 *або еквівалент* | Внутрішня різьба: 1 1/4" - UNS - 2B | Boschung Jet broom BJB 9600AL. Двигун типу: ОМ 501LA, шасі № TBS50JA74C3118862, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 8 | Mann-Filter C6415001 *або еквівалент* | Довжина, мм: 626,  Ширина, мм: 564,  Висота, мм: 78. | Boschung Jet broom BJB 9600AL. Двигун типу: ОМ 501LA, шасі № TBS50JA74C3118862, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 20 | MERCEDES-BENZ А 004 094 35 04 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 267,  Внутрішній діаметр, мм: 170,  Висота, мм: 535. | Boschung Jet broom BJB 9600AL. Двигун типу: ОМ 501LA, шасі № TBS50JA74C3118862, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 12 | MERCEDES-BENZ А 541 180 02 09 *або еквівалент* | Висота, мм: 316,75,  Зовнішній діаметр, мм: 119,5,  Внутрішній діаметр, мм: 56,8. | Boschung Jet broom BJB 9600AL. Двигун типу: ОМ 501LA, шасі № TBS50JA74C3118862, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр гідропідсилювача керма | шт | 12 | SOFIMA S3081PO *або еквівалент* | Висота, мм: 101,  Зовнішній діаметр, мм: 58.5,  Внутрішній діаметр, мм: 18. | Boschung Jet broom BJB 9600AL. Двигун типу: ОМ 501LA, шасі № TBS50JA74C3118862, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 20 | MERCEDES-BENZ А 541 090 01 51 *або еквівалент* | Внутрішній діаметр, мм: 27,  Зовнішній діаметр, мм: 92. | Boschung Jet broom BJB 9600AL. Двигун типу: ОМ 501LA, шасі № TBS50JA74C3118862, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний салону | шт | 6 | MERCEDES-BENZ А 000 830 11 18 *або еквівалент* | Довжина, мм: 273,  Ширина, мм: 200,  Товщина мм: 27. | Boschung Jet broom BJB 9600AL. Двигун типу: ОМ 501LA, шасі № TBS50JA74C3118862, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр пневмосистеми | шт | 6 | Knorr-bremse II40100F *або еквівалент* | Розмір різьби M 39 x 1,5,  Зовнішній діаметр, мм: 140 | Boschung Jet broom BJB 9600AL. Двигун типу: ОМ 501LA, шасі № TBS50JA74C3118862, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | BOSCH F026407192 | Висота, мм: 264,5, Зовнішній діаметр, мм: 119. | Snowbooster B-6, шасі № TBS50DA34J3160306, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Mann-Filter PL4207X *або еквівалент* | Висота, мм: 231,  Діаметр, мм: 108. | Snowbooster B-6, шасі № TBS50DA34J3160306, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | компл | 2 | Donaldson P550762 *або еквівалент* | Внутрішній діаметр, мм: 14,  Довжина, мм: 202,  Зовнішній діаметр, мм: 95. | Snowbooster B-6, шасі № TBS50DA34J3160306, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 2 | Mann-Filter C 64 1500/1 *або еквівалент* | Висота, мм: 78,  Довжина, мм: 626,  Ширина, мм: 564. | Snowbooster B-6, шасі № TBS50DA34J3160306, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 2 | MERCEDES-BENZ A 0040947204 *або еквівалент* | Висота, мм: 210 | Snowbooster B-6, шасі № TBS50DA34J3160306, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічний | шт | 2 | Mann-Filter HD574 *або еквівалент* | Висота, мм: 103,  Зовнішній діаметр, мм: 46. | Snowbooster B-6, шасі № TBS50DA34J3160306, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічний | шт | 2 | SF-Filter HY13563 *або еквівалент* | Висота, мм: 336,  Зовнішній діаметр, мм: 95,  Внутрішній діаметр, мм: 57,5. | Snowbooster B-6, шасі № TBS50DA34J3160306, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітроосушувач | шт | 2 | Mann-Filter TB1374 *або еквівалент* | Розмір різьби M 39 x 1,5 | Snowbooster B-6, шасі № TBS50DA34J3160306, 2019 рік випуску |
|  | Карбамідний фільтр в зборі | шт | 2 | MERCEDES-BENZ A0001420289 | Зовнішній діаметр, мм: 43,  Внутрішній діаметр, мм: 26,  Висота, мм: 85,5. | Boschung Jet broom BJB 9600 Mersedes Actros 6x4 3336 CLA, шасі № TBS50JA74C3118862, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | BALDWIN B-229 *або еквівалент* | Розмір різьби: 3/4-16 UNF | Hofmann Hydrocobra H-33-3 Двигун KUBOTA №5N1323, шасі №174/0013, 2005 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Mann-Filter WK940/16x *або еквівалент* | Розмір різьби на вході M 36 X 1.5,  Розмір різьби на виході M 20 X 1.5. | HOFMANN H-26-4, шасі №185/0073, 2020 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | MANN-FILTER WK 31/4 *або еквівалент* | Діаметр впускного отвору, мм: 8,1  Діаметр випускного отвору, мм: 8,1 | HOFMANN H-26-4, шасі №185/0073, 2020 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний двигуна | шт | 1 | Donaldson P829333 *або еквівалент* | Висота, мм: 339.5,  Зовнішній діаметр, мм: 94.6,  Внутрішній діаметр, мм: 74.1. | HOFMANN H-26-4, шасі №185/0073, 2020 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний двигуна | шт | 1 | Donaldson P828889 *або еквівалент* | Довжина, мм: 347,  Внутрішній діаметр, мм: 91,  Висота, мм: 347,  Зовнішній діаметр, мм: 164.5,  Внутрішній діаметр, мм: 91. | HOFMANN H-26-4, шасі №185/0073, 2020 рік випуску |
|  | Фільтр повітроосушувач | шт | 1 | HIFI OV 6074 *або еквівалент* | Різьба: M39X1,5. | HOFMANN H-26-4, шасі №185/0073, 2020 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | MERCEDES-BENZ A0004770103 *або еквівалент* | Внутрішня різьба: 1 1/4" - UNS - 2B, | Mersedes Bens Actros 6х4 3336, шасі №WDB93016210054624, двигун OM501LA, №541972СО990786. 2016 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | MERCEDES-BENZ A5410900151 *або еквівалент* | Висота, мм: 204,5,  Товщина, мм: 102,  Внутрішній діаметр, мм: 27,  Зовнішній діаметр, мм: 92 | Mersedes Bens Actros 6х4 3336, шасі №WDB93016210054624, двигун OM501LA, №541972СО990786. 2016 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Mahle/Knecht LX 814/1 *або еквівалент* | Висота, мм: 336,0  Внутрішній діаметр, мм: 221,8,  Зовнішній діаметр, мм: 520,5 | Mersedes Bens Actros 6х4 3336, шасі №WDB93016210054624, двигун OM501LA, №541972СО990786. 2016 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний салону | шт | 1 | MERCEDES-BENZ А 0008301118 *або еквівалент* | Довжина, мм: 375  Ширина, мм: 135  Товщина, мм: 38 | Mersedes Bens Actros 6х4 3336, шасі №WDB93016210054624, двигун OM501LA, №541972СО990786 |
|  | Фільтр повітроосушувач | шт | 1 | WIX FILTERS 93118E *або еквівалент* | Розмір різьби: M 39 x 1,5. | Mersedes Bens Actros 6х4 3336, шасі №WDB93016210054624, двигун OM501LA, №541972СО990786. 2016 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Mahle Original OX 150 D *або еквівалент* | Висота, мм: 136,  Зовнішній діаметр, мм: 83.5. | Unimog U1450, Двигун OM 366А 356.955, шасі № WDB4271121W195133, 2000 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Mann-Filter BFU 700 *або еквівалент* x | Висота, мм: 115,  Внутрішній діаметр 13,3,  Зовнішній діаметр, мм: 70. | Unimog U1450, Двигун OM 366А 356.955, шасі № WDB4271121W195133, 2000 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Mann-Filter WK 31/5 *або еквівалент* | Діаметр впускного отвору, мм: 8,1  Діаметр випускного отвору, мм: 8,1 | Unimog U1450, Двигун OM 366А 356.955, шасі № WDB4271121W195133, 2000 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Mann-Filter C27585/3 *або еквівалент* | Висота, мм: 230, Внутрішній діаметр, мм: 10,5. | Unimog U1450, Двигун OM 366А 356.955, шасі № WDB4271121W195133, 2000 рік випуску |
|  | Фільтр для пневматичної гальмівної системи | шт | 1 | Mann-Filter TB 1374/4 *або еквівалент* x | Розмір різьби: M 42 X 1.5 | Unimog U1450, Двигун OM 366А 356.955, шасі № WDB4271121W195133, 2000 рік випуску |
|  | Фільтр очистки салону | шт | 2 | Mann-Filter CU1836 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 180,  Внутрішній діаметр, мм: 120,  Висота, мм: 96. | Unimog U1450, Двигун OM 366А 356.955, WDB4271121W195133 2000 рік випуску |
|  | Фільтр гідропідсилювача керма | шт | 1 | Mann-Filter H601/4 *або еквівалент* | Висота, мм: 101,  Внутрішній діаметр, мм: 18,  Зовнішній діаметр, мм: 60. | Unimog U1450, Двигун OM 366А 356.955, шасі № WDB4271121W195133, 2000 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 2 | Mann-Filter C25124 *або еквівалент* | Висота, мм: 93. | Двигун HATZ 2М41, №1051405017713 на Unimog U1450, шасі № WDB4271121W195133, 2000 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Mann-Filter W 940 *або еквівалент* | Розмір різьби 3/4-16 UNF,  Зовнішній діаметр, мм: 93. | Двигун HATZ 2М41, №1051405017713 на Unimog U1450, шасі № WDB4271121W195133, 2000 рік випуску |
|  | Фільтр паливний тонкої очистки | шт | 2 | Mahle Original KC20 *або еквівалент* | Висота, мм: 80,  Діаметр прокладки, мм: 72,  Приєднувальна гвинтова різьба M16x1,5. | Двигун HATZ 2М41, №1051405017713 на Unimog U1450, шасі № WDB4271121W195133, 2000 рік випуску |
|  | Фільтр повітроосушувач | шт | 1 | WIX FILTERS 93118E *або еквівалент* | Розмір різьби: M 39 x 1,5. | МАЗ ASP, шасі №VINYЗМ63030560001539, обладнання ASP 10000 DAL, 2006 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 4 | WIX FILTERS WL 7067 *або еквівалент* | Розмір різьби UNF 3/4"-16 | Boschung Pony P4T, Boschung S3 Двигун VM Motori HR 494 HT3, шасі № TBS50NH446312B696, 2006 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 4 | Mann-Filter WK 842/2 *або еквівалент* | Розмір різьби на виході: M 16 x 1.5. | Boschung Pony P4T, Boschung S3 Двигун VM Motori HR 494 HT3, шасі № TBS50NH446312B696, 2006 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 6 | Mann-Filter С15300 *або еквівалент* | Висота, мм: 360,  Внутрішній діаметр 84,  Зовнішній діаметр, мм: 149. | Елефант VOLVO-FМ 9, шасі № YV2JL40C68В507682, 2007 рік випуску, шасі № YV2JL40C18A661223, 2008 рік випуску, шасі № YV2JL40C37A647953, рік випуску. |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Mann-Filter C 25 710/3 *або еквівалент* | Висота, мм: 539,  Внутрішній діаметр, мм: 147,  Зовнішній діаметр, мм: 240. | Boschung Snow booster. Двигун DEUTZ 1013 FM00550335, шасі № TBS50DA4413121033, 2001 рік випуску |
|  | Фільтр оливи двигуна | шт | 1 | Bosch F 026 407 234 *або еквівалент* | Висота, мм: 210.00,  Зовнішній діаметр, мм: 91.00,  Внутрішня різьба 1" - 12 UNF. | Boschung Snow booster. Двигун DEUTZ 1013 FM00550335, шасі № TBS50DA4413121033, 2001 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | Donaldson P550453 *або еквівалент* | Довжина, мм: 299,  Внутрішній діаметр мм 45,  Зовнішній діаметр, мм: 118 | Rolba 3000 двигун ОМ 502 LA № 627564, шасі № TE950RF3088100035 2008 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | MERCEDES-BENZ A5410900151 *або еквівалент* | Товщина, мм: 102,  Внутрішній діаметр, мм: 27,  Зовнішній діаметр, мм: 92. | Rolba 3000 двигун ОМ 502 LA № 627564, шасі № TE950RF3088100035 2008 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Mann-Filter WK 1080/7x *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 108,  Розмір різьби: 1-14 UNS | Rolba 3000 двигун ОМ 502 LA № 627564, шасі № TE950RF3088100035 2008 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Mann-Filter C 281275 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 281,  Внутрішній діаметр: 200,  Висота, мм: 563. | Rolba 3000 двигун ОМ 502 LA № 627564, шасі № TE950RF3088100035 2008 рік випуску |
|  | Фільтр повітроосушувач | шт | 1 | WIX FILTERS 93118E *або еквівалент* | Висота, мм: 169,  Зовнішній діаметр, мм: 140,  Розмір різьби: M 39 x 1,5. | Rolba 3000 двигун ОМ 502 LA № 627564, шасі № TE950RF3088100035 2008 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | FILTRON OP 592 *або еквівалент* | Висота, мм: 203, Діаметр, мм: 95,5,  Розмір різьби: UNF 1"-12. | Boschung BV 6 (GT 380) Двигун DEUTZ F4L913H №8459748, шасі № 3802292362, 1996 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Mfilter A 138 *або еквівалент* | Висота, мм: 337, Внутрішній діаметр 72.5,  Зовнішній діаметр, мм: 149. | Boschung BV 6 (GT 380) Двигун DEUTZ F4L913H №8459748, шасі № 3802292362, 1996 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Mann-Filter WK 842/2 *або еквівалент* | Висота, мм: 158,  Зовнішній діаметр, мм: 81. | Boschung BV 6 (GT 380) Двигун DEUTZ F4L913H №8459748, шасі № 3802292362, 1996 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Mann-Filter WK8163 *або еквівалент* | Висота, мм: 196,  Зовнішній діаметр, мм: 88. | Valtra T-130СН, шасі № Т11148, двигун № Т 06181, 2007 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Donaldson P551434 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 83,  Внутрішній діаметр, мм: 69,  Висота, мм: 155. | Valtra T-130СН, шасі № Т11148, двигун № Т 06181, 2007 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | Donaldson P502433 *або еквівалент* | Розмір різьби: 3/4-16 UNF | Valtra T-130СН шасі № Т 11148, двигун № Т 06181, 2007 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічної системи | шт | 3 | Donaldson P763757 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 73,  Внутрішній діаметр, мм: 32,2,  Довжина, мм: 176. | Valtra T-130СН, шасі № Т11148, двигун № Т 06181, 2007 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | Mann-Filter C7003 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 76,  Розмір нарізі M 24 X 1.5. | Valtra T-130СН, шасі № Т11148, двигун № Т 06181, 2007 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | Hengst Filter EY921HD463 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 73,  Внутрішній діаметр, мм: 30,  Зовнішній діаметр, мм: 42,  Висота 173. | Valtra T-130СН, шасі № Т11148, двигун № Т 06181, 2007 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Mann-Filter C20024 *або еквівалент* | Висота, мм: 395,  Внутрішній діаметр, мм: 127,  Зовнішній діаметр, мм: 200. | Valtra T-130СН шасі № Т 11148, двигун № Т 06181, 2007 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Mfilter A 898/1 *або еквівалент* | Висота, мм: 390,  Зовнішній діаметр, мм: 125.5, | Valtra T-130СН, шасі № Т11148, двигун № Т 06181, 2007 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 3 | Mann-Filter W 950/47 *або еквівалент* | Розмір різьби: 1-12 UNF | JCB 4CX SM SUPER двигун типу JSB444ТЗ № SB320/4034U0674611, шасі № JCB4CXPCC02006976, 2011 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічної системи | шт | 1 | Mann-Filter HD3002 *або еквівалент* | Висота, мм: 34,  Внутрішній діаметр, мм: 14,  Діаметр, мм: 31 | JCB 4CX SM SUPER двигун типу JSB444ТЗ № SB320/4034U0674611, шасі № JCB4CXPCC02006976, 2011 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Donaldson P765325 *або еквівалент* | Впускний. діаметр, мм: 10,  Випускний. діаметр, мм: 8 | JCB 4CX SM SUPER двигун типу JSB444ТЗ № SB320/4034U0674611, шасі № JCB4CXPCC02006976, 2011 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Donaldson P551427 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр корпуса, мм: 83. | JCB 4CX SM SUPER двигун типу JSB444ТЗ № SB320/4034U0674611, шасі № JCB4CXPCC02006976, 2011 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 3 | Donaldson P608533 *або еквівалент* | Висота, мм: 148. | JCB 4CX SM SUPER двигун типу JSB444ТЗ № SB320/4034U0674611, шасі № JCB4CXPCC02006976, 2011 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | Mann-Filter WP 931 *або еквівалент* | Внутрішня різьба 5/8" - 18 UNF | JCB 4CX SM SUPER двигун типу JSB444ТЗ № SB320/4034U0674611, шасі № JCB4CXPCC02006976, 2011 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічної системи | шт | 1 | Donaldson P564859 *або еквівалент* | Внутрішній діаметр мм: 34,  Зовнішній діаметр, мм: 60. | JCB 4CX SM SUPER двигун типу JSB444ТЗ № SB320/4034U0674611, шасі № JCB4CXPCC02006976, 2011 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 2 | Mann-Filter CU4330 *або еквівалент* | Довжина, мм: 425,  Ширина, мм: 65,  Висота, мм: 48. | JCB 4CX SM SUPER двигун типу JSB444ТЗ № SB320/4034U0674611, шасі № JCB4CXPCC02006976, 2011 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Donaldson P550248 *або еквівалент* | Розмір різьби M16 X 1.5,  Зовнішній діаметр, мм: 77. | міні-навантужувач New Holland L220, зав. №NCM455946, двигун №102590, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Mann-Filter W7035 *або еквівалент* | Розмір різьби 3/4-16 UNF-1B. | міні-навантужувач New Holland L220, зав. №NCM455946, двигун №102590, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Donaldson P550012 *або еквівалент* | Випускний діаметр, мм: 8. | міні-навантужувач New Holland L220, зав. №NCM455946, двигун №102590, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічний | шт | 1 | Donaldson P569206 *або еквівалент* | Різьба M87 x 2,5 | міні-навантужувач New Holland L220, зав. №NCM455946, двигун №102590, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 2 | Mfilter A 8071 *або еквівалент* | Висота, мм: 329,  Внутрішній діаметр, мм: 81,  Зовнішній діаметр, мм: 137. | міні-навантужувач New Holland L220, зав. №NCM455946, двигун №102590, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний салону | шт | 1 | Donaldson P827653 *або еквівалент* | Висота, мм: 328,  Внутрішній діаметр 81,  Зовнішній діаметр, мм: 140. | міні-навантужувач New Holland L220, зав. №NCM455946, двигун №102590, 2013 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Fram P4174 *або еквівалент* | Діаметр випускний, мм: 8,  Діаметр впускний, мм: 8. | Hofmann Hydrocobra H-33-3 Двигун KUBOTA №5N1323, шасі №174/0013, 2005 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Mann-Filter WK 940/16 *або еквівалент* | Розмір різьби на виході: M 20 X 1.5  Розмір різьби на вході: M 36 X 1.5 | Hofmann Hydrocobra H-33-3 Двигун KUBOTA №5N1323, шасі №174/0013, 2005 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | MANN-FILTER W 920/7 *або еквівалент* | Розмір різьби: 3/4" | Hofmann Hydrocobra H-33-3 Двигун KUBOTA №5N1323, шасі №174/0013, 2005 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Donaldson P781039 *або еквівалент* | Довжина, мм: 409,  Внутрішній діаметр, мм: 106,  Зовнішній діаметр, мм: 208. | Hofmann Hydrocobra H-33-3 Двигун KUBOTA №5N1323, шасі №174/0013, 2005 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | MANN-FILTER C 1140 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 100,  Внутрішній діаметр, мм: 67,  Висота, мм: 79. | Hofmann Hydrocobra H-33-3 Двигун KUBOTA №5N1323, шасі №174/0013, 2005 рік випуску |
|  | Фільтр оливи двигун | шт | 1 | MANN-FILTER W 7040 *або еквівалент* | Розмір різьби: M 20 X 1.5 - 6H. | каток HAMM HD8VV, шасі № H1994429, двиг. №1GG1768, 2017 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічний | шт | 1 | WIX FILTERS 51820E *або еквівалент* | Розмір різьби: UNF 1"-12. | каток HAMM HD8VV, шасі № H1994429, двиг. №1GG1768, 2017 рік випуску |
|  | Фільтр паливний тонкої очистки | шт | 1 | MANN-FILTER WK 818/1 *або еквівалент* | Розмір різьби на вході M 8 X 1.25, Розмір різьби на виході M 16 X 1.5. | каток HAMM HD8VV, шасі № H1994429, двиг. №1GG1768, 2017 рік випуску |
|  | Фільтр паливний грубої очистки | шт | 1 | Donaldson P551768 *або еквівалент* | Розмір різьби M18 X 1.5. | каток HAMM HD8VV, шасі № H1994429, двиг. №1GG1768, 2017 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Hengst  E1500LS *або еквівалент* | Висота, мм: 237.5,  Внутрішній діаметр, мм: 43,  Зовнішній діаметр, мм: 57.2. | каток HAMM HD8VV, шасі № H1994429, двиг. №1GG1768, 2017 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Hengst  E1500L *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 115,5,  Внутрішній діаметр, мм: 64,  Висота, мм: 253 | каток HAMM HD8VV, шасі № H1994429, двиг. №1GG1768, 2017 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | WIX FILTERS WF8126 *або еквівалент* | Впускн. діаметр, мм: 8,  Випускн. діаметр, мм: 8. | Компресор Irmair 5,5 двигун DEUTZ F3M 2011 №10123334, ASP, шасі № WJEO1853100000484 2006 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | WIX FILTERS WF8042 *або еквівалент* | Розмір різьби M 16X1,5. | компресор Irmair 5,5, двигун DEUTZ F3M 2011 №10123334, шасі № WJEO1853100000484 2006 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | MANN-FILTER W 712/4 *або еквівалент* | Розмір різьби: 3/4-16 UNF. | компресор Irmair 5,5, двигун DEUTZ F3M 2011 №10123334, шасі № WJEO1853100000484 2006 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Mann-Filter W712/4 *або еквівалент* | Розмір різьби: 3/4-16 UNF. | компресор Irmair 5,5, двигун DEUTZ F3M 2011 №10123334, шасі № WJEO1853100000484 2006 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Mann-Filter C23610 *або еквівалент* | Висота, мм: 404,  Внутрішній діаметр, мм: 124,  Зовнішній діаметр, мм: 220. | компресор Irmair 5,5, двигун DEUTZ F3M 2011 №10123334, шасі № WJEO1853100000484 2006 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | компл | 1 | Дорожня карта 260/1109300DK *або еквівалент* | Довжина, мм: 420,  Ширина, мм: 275,  Висота, мм: 275. | бульдозер ХТА-200, шасі № 1391-2477 2017 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | Donaldson P 554407 *або еквівалент* | Розмір різьби 3/4-16 UN. | бульдозер ХТА-200, шасі № 1391-2477 2017 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Donaldson P550494 *або еквівалент* | Розмір різьби M16 X 1.5. | бульдозер ХТА-200, шасі № 1391-2477 2017 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | Дорожня карта Т1501012040 *або еквівалент* | Довжина, мм: 96,  Ширина, мм: 97,  Висота, мм: 196. | бульдозер Б-11, шасі №09227 2011 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 10 | Дорожня карта ЕФТ75А-1117040 *або еквівалент* | Висота, мм: 121,  Зовнішній діаметр, мм: 94. | МТЗ-82.1, шасі № 80809544 2006 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Iveco 1902138 *або еквівалент* | Розмір різьби M16x1,5 | МТЗ-82.1, шасі № 80809544 2006 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 10 | Alpha Filter af5003 *або еквівалент* | Ширина, мм: 349,  Довжина, мм: 209,  Висота 50 мм. | МТЗ-82.1, шасі № 80809544 2006 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Bosch 1457434154 *або еквівалент* | Розмір різьби на вході M 16 x 1,5. | Беларус-422.1, шасі № Y4U423Z01J1100764, 2018 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Bosch 451103144 *або еквівалент* | Приєднувальна гвинтова різьба M 20 x 1,5. | Беларус-422.1, шасі № Y4U423Z01J1100764, 2018 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | компл | 2 | WIX FILTERS 46671  WIX FILTERS 46672 *або еквіваленти* | Висота, мм: 329, Внутрішній діаметр мм: 82.  Висота, мм: 315,  Зовнішній діаметр, мм: 83. | Беларус-422.1, шасі № Y4U423Z01J1100764, 2018 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Дорожня карта 6011061012040 *або еквівалент* | Висота, мм: 105,  Ширина мм 60 | Беларус-422.1, шасі № Y4U423Z01J1100764, 2018 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | компл | 2 | Дорожня карта Т150-1109560 *або еквівалент* | Довжина мм 325,  Ширина мм 325,  Висота мм 300. | трактор Т-155К, двигун СМД-62, шасі № 556842 1990 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 3 | Дорожня карта Т150-1012040 *або еквівалент* | Довжина мм 96,  Ширина мм 97,  Висота мм196. | трактор Т-155К, двигун СМД-62, шасі № 556842 1990 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 4 | Дорожня карта Т150-1117040 *або еквівалент* | Довжина мм 100,  Ширина мм 100,  Висота мм 120. | трактор Т-155К, двигун СМД-62, шасі № 556842 1990 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | RIDER 7405101704001 *або еквівалент* | Довжина мм 102,  Ширина мм 101,  Висота мм200. | УРАЛ 4320, шасі № 113837, 1989 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Дорожня карта 740.1105024 *або еквівалент* | Довжина, мм: 105,  Ширина, мм: 98,  Висота, мм: 77. | УРАЛ 4320, шасі № 113837, 1989 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 4 | WIX FILTERS 92132E *або еквівалент* | Висота, мм: 201,  Зовнішній діаметр мм 100. | УРАЛ 4320, шасі № 113837, 1989 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 1 | KNECHT/MAHLE OX 69D *або еквівалент* | Висота, мм: 270,  Зовнішній діаметр, мм: 120. | Двигун Д-12 (ДЕ-226), УРАЛ 4320, шасі № 113837, 1989 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Дорожня карта 840101204012 *або еквівалент* | Різьба: 3/4"-16UNF-2B. | МАЗ-630305-240, шасі №Y3M63030560001539, 2006 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 2 | Дорожня карта 84211109080 *або еквівалент* | Довжина, мм: 117,  Ширина, мм: 114,  Висота, мм: 219. | МАЗ-630305-240, шасі №Y3M63030560001539, 2006 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Дорожня карта 2011117038 *або еквівалент* | Довжина, мм: 80,  Ширина, мм: 80,  Висота, мм: 110. | МАЗ-630305-240, шасі №Y3M63030560001539, 2006 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 13 | Perkins 4816636 *або еквівалент* | Ширина, мм: 90,  Висота, мм: 70,  Довжина, мм: 90 | трактор Landini 110, шасі № TY3LJ28188 2018 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 13 | Perkins 2654407 | Різьба: 3/4"-16UNF-2B | трактор Landini 110, шасі № TY3LJ28188, 2018 рік випуску |
|  | Комплект фільтрів повітряних | компл | 13 | Mann-Filter CF2120+ Mann-Filter C25150 *або еквіваленти* | Довжина, мм: 209,  Ширина, мм: 103,  Висота, мм: 40  ---------------------  Довжина, мм: 181,  Ширина, мм: 250,  Висота, мм: 148. | трактор Landini 110, шасі № TY3LJ28188, 2018 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічний | шт | 4 | Mann-Filter H8161 *або еквівалент* | Висота, мм: 158,  Зовнішній діаметр, мм: 80,  Внутрішній діаметр мм 28. | трактор Landini 110, шасі № TY3LJ28188, 2018 рік випуску |
|  | Фільтр КПП | шт | 4 | Mann-Filter HD5002 *або еквівалент* | Висота, мм: 100,  Внутрішній діаметр 25,  Зовнішній діаметр, мм: 46. | трактор Landini 110, шасі № TY3LJ28188, 2018 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Donaldson P550665 *або еквівалент* | Розмір різьби M14 X 1.5 | трактор Landini 125, шасі № TLHLK41255, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Mann-Filter WK9048X *або еквівалент* | Висота, мм: 182,  Зовнішній діаметр, мм: 93.5. | трактор Landini 125, шасі № TLHLK41255, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 4 | Mann-Filter W 9019 *або еквівалент* | Розмір різьби M 27 X 2. | трактор Landini 125, шасі № TLHLK41255, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічний | шт | 1 | Donaldson P171622 *або еквівалент* | Довжина, мм:226  Наружний діаметр, мм:126. | трактор Landini 145, шасі № SWMLK38194, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Donaldson P550127 *або еквівалент* | Розмір різьби M20 x 1.5. | міні-навантажувач AVANT750, двигун KUBOTA V2403, шасі № 947501926, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Donaldson P502163 *або еквівалент* | Різьба, UN 3/4-16. | міні-навантажувач AVANT750, двигун KUBOTA V2403, шасі № 947501926, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Donaldson P551268 *або еквівалент* | Різьба, UN 3/4-16 | міні-навантажувач AVANT750, двигун KUBOTA V2403, шасі № 947501926, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічний | шт | 1 | Donaldson P763558 *або еквівалент* | Розмір різьби 1 3/8-12. | міні-навантажувач AVANT750, двигун KUBOTA V2403, шасі № 947501926, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічний | шт | 1 | Donaldson P171840 *або еквівалент* | Висота, мм: 209  Внутрішній діаметр, мм: 42  Зовнішній діаметр, мм: 70 | міні-навантажувач AVANT750, двигун KUBOTA V2403, шасі № 947501926, 2019 рік випуску |
|  | Комплект фільтрів повітряних | компл | 1 | Donaldson P775300 Donaldson P772579 *або еквіваленти* | Довжина, мм:370,  Ширина, мм:110,  Висота, мм:107,  -----------------------  Довжина, мм:350,  Ширина, мм:150,  Висота, мм:150. | міні-навантажувач AVANT750, двигун KUBOTA V2403, шасі № 947501926, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | HENGST FILTER  E501KPD559 *або еквівалент* | Висота, мм: 159,  Зовнішній діаметр, мм: 77. | екскаватор-навантажувач CUKUROVA 888, двигун Perkins U314501D |
|  | Фільтр паливний | шт | 2 | Donaldson P551354 *або еквівалент* | Довжина, мм:210,  Ширина, мм:100,  Висота, мм:100. | екскаватор-навантажувач CUKUROVA 888, двигун Perkins U314501D, шасі № CMI888AKHHCA03051, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Perkins 2654407 *або еквівалент* | Висота, мм: 175,  Зовнішній діаметр, мм: 93,5,  Внутрішній діаметр, мм: 18. | екскаватор-навантажувач CUKUROVA 888, двигун Perkins U314501D, шасі № CMI888AKHHCA03051, 2019 рік випуску |
|  | Комплект фільтрів повітряних | компл | 1 | Donaldson P829333 Donaldson P828889 *або еквіваленти* | Діаметр зовн. мм: 94.6,  Діаметр внутр. мм:74.1,  Довжина, мм: 339.5,  -----------------------  Діаметр зовн. мм: 164.5,  Діаметр внутр. мм: 91,  Довжина, мм: 347. | екскаватор-навантажувач CUKUROVA 888, двигун Perkins U314501D, шасі № CMI888AKHHCA03051, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр гідравлічний | шт | 1 | Donaldson P170618 *або еквівалент* | Наружний діаметр, мм: 94,5,  Внутрішній діаметр, мм: 48,  Довжина, мм: 195. | екскаватор-навантажувач CUKUROVA 888, двигун Perkins U314501D, шасі № CMI888AKHHCA03051, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Donaldson P550048 *або еквівалент* | Розмір різьби - M20 x 1.5. | бітумно-плавильну машину Magma M1 (CIMLINE), двигун ISUZU 3CE1-BDZP1E |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | Blue point ADG02144 *або еквівалент* | Висота мм: 86,  Зовнішній діаметр мм: 82.5. | бітумно-плавильну машину Magma M1 (CIMLINE), двигун ISUZU 3CE1-BDZP1E, шасі № 1G91M1319KM119136, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Donaldson Р822686 *або еквівалент* | Зовнішній діаметр, мм: 89.8,  Внутрішній діаметр, мм: 44.9,  Довжина, мм: 179. | бітумно-плавильну машину Magma M1 (CIMLINE), двигун ISUZU 3CE1-BDZP1E, шасі № 1G91M1319KM119136, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Mfilter a1061 *або еквівалент* | Висота, мм: 252,  Внутрішній діаметр, мм: 70,  Зовнішній діаметр, мм: 115. | бітумно-плавильну машину Magma M1 (CIMLINE), двигун ISUZU 3CE1-BDZP1E, шасі № 1G91M1319KM119136, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітроосушувач | шт | 1 | MANN-FILTER LB 962/21 *або еквівалент* | Розмір різьби: 1-12 UNF. | бітумно-плавильну машину Magma M1 (CIMLINE), двигун ISUZU 3CE1-BDZP1E, шасі № 1G91M1319KM119136, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | IVECO 2992662 | Розмір різьби M16x1,5. | IVECO BROCK, шасі № ZCFA81TM202706014, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Mann-Filter WK 929 x *або еквівалент* | Розмір різьби на виході M 20 X 1.5. | IVECO BROCK, шасі № ZCFA81TM202706014, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | Iveco 42558096 *або еквівалент* | Висота, мм: 123. | IVECO BROCK, шасі № ZCFA81TM202706014, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр оливи | шт | 2 | WIX FILTERS 92040E *або еквівалент* | Діаметр, мм: 83,  Висота, мм: 151, | IVECO BROCK, шасі № ZCFA81TM202706014, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр паливний | шт | 1 | Mann-Filter PU 1046/1 X *або еквівалент* | Висота, мм: 103,  Зовнішній діаметр, мм: 92 | IVECO BROCK, шасі № ZCFA81TM202706014, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 1 | WIX FILTERS 93324E *або еквівалент* | Висота, мм: 69,  Довжина, мм: 597,  Ширина, мм: 170 | IVECO BROCK, шасі № ZCFA81TM202706014, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітроосушувач | шт | 1 | Knorr-Bremse II40100F *або еквівалент* | Розмір різьби M39X1.5. | IVECO BROCK, шасі № ZCFA81TM202706014, 2019 рік випуску |
|  | Фільтр повітряний | шт | 2 | MFILTER K 335/1 *або еквівалент* | Довжина, мм: 240,  Ширина, мм: 140,  Висота, мм: 56. | Karher NT 55/1 Eco Te, пилосмок, 2009 рік випуску |

**Примітки** *(до технічної специфікації)***:**

1) В тих місцях, де специфікація в стовпчику «Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі» містить конкретний  показник, Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) повинен вказати конкретний показник (відхилення від конкретних показників не допускається у зв’язку особливостями використання Товару).

2) **«Еквівалентом»** вважається Товар, що є сумісним з авто, що зазначені в стовпчику «Сфера застосування/ марка авто, рік випуску, VIN код» технічної специфікації, та які використовуються в ДП МА «Бориспіль» (технічні та якісні характеристики, сфера застосування запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в Додатку 1 технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, в тому числі сфері застосування).

**Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду Товару з посиланням на конкретну марку, модель (виробника, тощо):** Замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі Товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

**РОЗДІЛ ІІ**

**Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі**

**1. Строк поставки Товару:** *не більше* *30-ти*  **календарних днів** з дати отримання письмової заявки Постачальником від Замовника.

***Примітка: с****трок поставки Товару, який пропонується Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ),**повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше».*

**2. Гарантійні вимоги:**

2.1. Гарантійний строк на Товар – *не менше* **12 місяців** з дати поставки Товару.

2.2. Строк заміни неякісного Товару (виправлення дефектів): *не більше****\**** **30 календарних днів.**

***\* Примітка:*** *строки стосовно гарантійних вимог, які пропонуються Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ), повинні бути чітко визначеними, без зазначення «не більше», «не менше», «орієнтовно»*.

**РОЗДІЛ ІІІ**

**Інформація про окремі умови закупівлі**

**1. Мета використання Товару:** зазначені вироби використовуються при проведені технічного обслуговування, а також для підтримання на належному рівні транспортних засобів та спецтехніки комплексу спецтранспорту.

**2. Місце поставки Товару:** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7.

**3. Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи:**

- видаткову накладну на поставлений Товар, в якій вказується найменування, одиниця виміру,

кількість Товару, марка або модель, або інші параметри для їх ідентифікації (оригінал);

* товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);
* копію або оригінал документу, що підтверджує якість та/або походження Товару (паспорт або інструкцію, або формуляр, або сертифікат якості/відповідності, або інший документ про якість Товару, або гарантійний лист/талон від постачальника/виробника товару, або штрих-код або пакування Товару);

- інформацію про перелік власників Постачальника, з врахуванням власників всіх рівнів (всього ланцюга), включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

**4.** **Постачальник зобов’язаний:**

- надавати податкову накладну на Товар, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством України*(податкова накладна надається у випадку, якщо Постачальник є платником ПДВ).*

**5.** Товар повинен бути новим та у фірмовій упаковці.

**Додаткова інформація.**

**1.** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, **біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» ***(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)***.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).