|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі**  | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| п. 23.15 (2025) | **Надання телекомунікаційних послуг,** код ДК 021:2015 - 64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 33 111,20 грн. з ПДВ | **UA-2025-06-10-008956-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі листа № 01-16Е-102 від 26.02.2025 від РСП «Київцентраеро». |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предметазакупівлі визначені з урахуванням реальних потребпідприємства та оптимального співвідношенняціни та якості. |
| 3 | Спосіб проведення аналізу ринку | Лист від регіонального структурного підрозділу Київського районного центру «Київцентраеро» № 01-16Е-102 від 26.02.2025Враховуючи специфіку предмета закупівлі — телекомунікаційні послуги для організації зв’язку з аеронавігаційними службами, забезпечення функціонування ліній безпосереднього зв’язку (у тому числі передачі телеграфних повідомлень AFS), пожежної та охоронної сигналізації, а також управління радіомаяками на території аеропорту — надання таких послуг технічно можливо лише через інфраструктуру, яка вже перебуває у володінні та обслуговуванні РСП «Київцентраеро»**Обґрунтування виключності постачальника послуг — РСП «Київцентраеро»**1. **Інфраструктурна прив’язка**РСП «Київцентраеро» є власником телекомунікаційної інфраструктури, яка вже фізично з’єднана з об’єктами ДП МА «Бориспіль» (зокрема, дільниця ЛАЦ, ДПРМ 18 лівий/правий, будівля КДП). Інші оператори не мають доступу до цієї інфраструктури або не можуть забезпечити пряме підключення без використання проміжного обладнання.
2. **Регламентовані функції в авіаційній галузі**РСП «Київцентраеро» виконує функції, пов’язані з забезпеченням аеронавігаційного обслуговування, включаючи телекомунікаційне забезпечення.
3. **Безперервність та безпека**Заміна постачальника або втручання сторонніх операторів у критичну інфраструктуру може призвести до порушення безперервності зв’язку, що є неприйнятним для об’єктів цивільної авіації.
 |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування послуги | Од.виміру | Кількість | Технічні та якісні характеристики(технічна специфікація) |
| 1 | Послуга надання телефонного номеру | послуга | 1 |  Надання індивідуального телефонного номера у форматі національної нумерації України: - Тип номера — фіксований; - Можливість здійснення та прийому вхідних/вихідних телефонних дзвінків; - Забезпечення безперервного функціонування послуги 24/7. - Якість зв’язку повинна відповідати чинним стандартам телекомунікаційних послуг України. - Забезпечення підтримки та консультацій з технічних питань (служба підтримки).Місце надання послуги: вул. Бориспіль-7, село Гора, Бориспільський район, Київська обл., Україна, 08300. |
| 2 | Надання однієї пари проводів(ліній безпосереднього зв’язку) | послуга | 11 | Надання у користування однієї виділеної пари проводів для організації телеграфного зв’язку.1. Вимоги до пари проводів:- тип лінії: виділена пара мідних проводів;- тип з’єднання: пряма лінія без проміжного обладнання та доступу до загальної мережі оператора;- протяжність лінії: відповідно до маршруту між зазначеними адресами Замовника.2. Технічні характеристики лінії:- відсутність перехресних наведень та зовнішніх завад;- наявність можливості підключення обладнання Замовника.3. Режим роботи: - цілодобове використання пари проводів (24/7/365).4. Надійність та якість послуги:- безперебійна робота лінії;- гарантований рівень технічних характеристик протягом всього терміну користування.5. Забезпечення технічної підтримки:- реагування на заявку — не більше 2 годин;- надання контактів чергової служби технічної підтримки.Місце надання послуги: вул. Бориспіль-7, село Гора, Бориспільський район, Київська обл., Україна, 08300. Від дільниці комутатору повідомлень AFS РСП “Київцентраеро” до кросу будівлі КДП (кім. №146) ДП МА «Бориспіль». (4 шт).- від дільниці ДПРМ (дальній привідний радіомаяк) 18 правий ДП МА «Бориспіль» до кросу будівлі КДП (кім. №146) ДП МА «Бориспіль» (2 шт).- від дільниці ДПРМ (дальній привідний радіомаяк) 18 лівий ДП МА «Бориспіль» до кросу будівлі КДП (кім. №146) ДП МА «Бориспіль» (5 шт). |