|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
| 4.15.3 (2025) | **Гідроізоляція рулонна,** код ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали  | 128 507,00 грн. з ПДВ | 107 089,17грн. без ПДВ  | **UA-2025-09-02-008785-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | *Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:* Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1.*Обґрунтування обсягів закупівлі:* Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | *Визначення потреби в закупівлі:* зумовлена необхідністю проведення ремонту та усунення пошкоджень/руйнувань дорожніх покриттів, покрівель будівель та споруд ДП МА «Бориспіль» під час воєнного стану та тих, що виникли в результаті експлуатації.*Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:* Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. |
| 3 | Інша інформація | Розрахунок очікуваної вартості товару проводився *методом порівняння ринкових цін за інформацією, що міститься у відкритих джерелах.*Перелік інтернет-магазинів, ціни з яких враховувались у розрахунку очікуваної вартості товару:Інтернет магазин «Ореол-1» - виробник будівельних матеріалів <https://oreol-1.ua/products/bitumakc-ekp-40sl-10-m> Інтернет-магазин «ФОРТЕЦЯ» <https://fortecia.kiev.ua/bitumakc-oreol-1-ekp-4.0-sl-10-m/> Інтернет-магазин «Епіцентр» <https://epicentrk.ua/ua/shop/ruberoid-bitumaks-ekp-4-0-rulon-10-kv-m.html>Інтернет-магазин «Venbud» <https://venbud.ua/product/oreol-bitumaks-ekp-40-10m2-verh> |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування** **товару**  | **Од.****виміру** | **К-ть** | **Технічні та якісні характеристики****(технічна специфікація)** |
| 1 | Гідроізоляція рулонна | шт | 87 | * Пакування: рулон;
* Довжина рулону: 10 м (±0,1 м) *(Учасник замість фрази «±» повинен в Тендерній пропозиції (технічній частині) зазначити конкретний показник запропонованого товару, або показник з відхиленням «±», в межах зазначеного відхилення);*
* Ширина рулону: 1 м (±0,02 м) *(Учасник замість фрази «±» повинен в Тендерній пропозиції (технічній частині) зазначити конкретний показник запропонованого товару, або показник з відхиленням «±», в межах зазначеного відхилення);*
* Вага 1м2, кг: 4 кг (± 0,25 кг); *(Учасник замість фрази «±» повинен в Тендерній пропозиції (технічній частині) зазначити конкретний показник запропонованого товару, або показник з відхиленням «±», в межах зазначеного відхилення);*
* Колір: чорний;
* Тип основи: поліефір або поліефірне полотно *(Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) замість виразу «або», повинен вказати конкретний тип основи)*;
* Розривна сила при розтягуванні в поздовжньому/поперечному напрямі, Н, не менше: 350/-, *(Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) замість зазначеного показнику з виразом «не менше», повинен вказати конкретний показник, якщо це доцільно; допускається надання показників, що перевищують встановлений мінімум);*
* Температура гнучкості на брусі R = 25 мм, °С, не вище: –10°С *(Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) замість зазначеного показнику температури з виразом «не вище», повинен вказати конкретний показник, якщо це доцільно)*;
* Теплостійкість, °С, не нижче: +100°С *(Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) замість зазначеного показнику з виразом «не нижче», повинен вказати конкретний показник, якщо це доцільно)*;
* Тип покриття:
* сторона, що наплавляється – плівка;
* верхня сторона – сланець.
 |