|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»** 08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069, юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі |

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт Кошторису** | **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель** | **Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів** | **Ідентифікатор процедури закупівлі** |
|  46.03 (2025) | **Поточний ремонт дерев’яних конструкцій горища будівлі пральні інв.№47413, а саме їх вогнезахисна обробка,** код ДК 021:2015 - 45440000-3 - Фарбування та скління | 140 000,00 грн. з ПДВ | 116 666,67грн. без ПДВ  | **UA-2025-09-12-008851-a** |

**Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1 методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги, які будуть надаватись повинні відповідати Державним будівельним нормам України.Обсяги визначено згідно дефектного акту №66-26/4-3 від 15.05.2025р. |

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва послуг** | **Од.****виміру** | **Кількість** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі** |
| Поточний ремонт дерев'яних конструкцій горища будівлі пральні інв. №47413, а саме їх вогнезахисна обробка | послуга | 1 |  Перелік та обсяг послуги з поточного ремонту складається з:- переліку робіт/послуг зазначених у дефектному акті № 66-26/4-3 від 15.05.2025р;- експертної оцінки (позитивної) кошторисних розрахунків. **Технічні вимоги до вогнезахисної речовини/суміші:**Вогнезахисна речовина/суміш, що буде застосована для обробки дерев’яних конструкцій горища будівлі пральні інв. №47413, відповідає таким вимогам:1) сертифікована в Україні та має чинний документ на підтвердження її відповідності вимогам державних стандартів (ДСТУ) та будівельних норм (ДБН), що регулюють пожежну безпеку, виданий акредитованим органом з оцінки відповідності;2) строк збереження вогнезахисної ефективності обробленої деревини – не менше 10 років;3) якість складу речовини/суміші відповідає вимогам ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»;4) не містить токсичних або заборонених речовин, відповідає санітарно-гігієнічним нормам України. |

**Дефектний акт № 66-26/4-3 від 15.05.2025р.**

проведено візуальне обстеження дерев'яних конструкцій на об'єкті «Поточний ремонт дерев'яних конструкцій горища будівлі пральні інв. №47413, а саме їх вогнезахисна обробка» та виявлено не відповідність до дотримання вимог Правил пожежної безпеки, які потребують усунення, шляхом виконання поточного ремонту для створення умов безпечної експлуатації конструкцій. Під час проведення поточного ремонту необхідно виконати наступні роботи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 345 |
| 2 | Нанесення в один шар вогнезахисного покриття | 100 м2 | 3.45 |
| 3 | Додавати на кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття | 100 м2 | 3.45 |
| 4 | Вогнезахисна суміш «Ендотерм 250103» або аналог  | кг | 131.21 |

**Додаткова інформація.**

У місцях, де **Дефектний акт (технічна специфікація)** містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У місцях, де **Дефектний акт (технічна специфікація)** містить посилання 1)на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати наявним вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» *(1) таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо)*.

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в Додатку 1 вимогам.