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Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 

	Пункт Кошторису
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель
	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів
	Ідентифікатор процедури закупівлі

	1.01 (2026)
	Природний газ, код ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо 
	13 074 296,00 
грн. з ПДВ
	10 898 580,00
грн. без ПДВ 
	UA-2026-07-31-001831-a



Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Плановий об'єм споживання природного газу   становить  450 тис. м3 .
Тариф, згідно розрахунку – ціна за 1000 м3 – 29 062,88 грн з ПДВ
Очікувана вартість предмета закупівлі:  450,00  * 29 062,88  = 13 078 296,00 грн з ПДВ 20%

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Газ горючий природний для промислового та комунального призначення. 
Природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі – природний газ)- суміш вуглеводних компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск -760мм ртутного стовпа і температура - 200С)  є товарною продукцією.  
Характеристики якості природного газу відповідають Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, а саме:
п.13 Розділу ІІІ. «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, правила обліку та документальне оформлення приймання-передачі природного газу» Частини 1. «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, що допускається до транспортування в газотранспортній системі».

	3
	Інша інформація
	Спосіб проведення аналізу ринку:
Дані з сайту Української енергетичної біржі.
Взята середньозважена ціна (післяоплата) місячного ресурсу природного газу за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі за липень 2026 року



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічна специфікація
	№ п/п
	Найменування 
товару 
	Од.
виміру
	Кількість
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

	1
	Природний газ
	тис м3
	450
	Характеристики якості природного газу відповідають Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493, а саме:
[bookmark: n182]п.13 Розділу ІІІ. «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, правила обліку та документальне оформлення приймання-передачі природного газу» Частини 1. «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, що допускається до транспортування в газотранспортній системі».
Показники норми:
	Найменування показника
	Норма

	вміст метану (C1), мол. %
	мінімум 90

	вміст етану (C2), мол. %
	максимум 7

	вміст пропану (C3), мол. %
	максимум 3

	вміст бутану (C4), мол. %
	максимум 2

	вміст пентану та інших більш важких вуглеводнів (C5+), мол. %
	максимум 1

	вміст азоту (N2), мол. %
	максимум 5

	вміст вуглецю (CO2), мол. %
	максимум 2

	вміст кисню (O2), мол. %
	максимум 0,2

	вища теплота згоряння (25 °C/20 °C)

	[bookmark: n207]мінімум
	36,20 МДж/м-3 (10,06 кВт⋅год/м-3)

	максимум
	38,30 МДж/м-3 (10,64 кВт⋅год/м-3)

	вища теплота згоряння (25 °C/0 °C)

	мінімум
	38,85 МДж/м-3 (10,80 кВт⋅год/м-3)

	максимум
	41,10 МДж/м-3 (11,42 кВт⋅год/м-3)

	нижча теплота згоряння (25 °C/20 °C)

	мінімум
	32,66 МДж/м-3 (09,07 кВт⋅год/м-3)

	максимум
	34,54 МДж/м-3 (09,59 кВт⋅год/м-3)

	температура точки роси за вологою °С

	при абсолютному тиску газу 3,92 МПа
	не перевищує мінус 8 (-8)

	температура точки роси за вуглеводнями

	при температурі газу не нижче 0 °С
	не перевищує 0°С

	вміст механічних домішок:
	відсутні

	вміст сірководню, г/м-3
	максимум 0,006

	вміст меркаптанової сірки, г/м-3
	максимум 0,02





Персоніфіковані дані Споживача: EIC код Споживача - 56ХО0000KFW1X00G 

2. Умови постачання Товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:
- Закону України «Про ринок природного газу»;
- Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами);
- Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами);
- Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі змінами);
- іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».
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