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Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1.
Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби.

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Визначення потреби в закупівлі: зумовлена забезпеченням належного технічного обслуговування та виконання ремонтних робіт систем водопостачання, пожежогасіння, опалення та спецтехніки в ДПМА «Бориспіль».
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.
Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

	3
	Інша інформація
	Розрахунок очікуваної вартості товару проводився комбінованим методом порівняння ринкових цін 
Перелік постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій: 
ТОВ «МІГ» E-mail: tovmig245@gmail.com;
ТОВ «АЛЬТАІР»  E-mail: Altair D.tender@gmail.com;
Колективне багатопрофільне підприємство «Діапазон-експрес» E-mail: diapazon1@ukr.net;
ТОВ «ПласмаТек» E-mail: infol@plasmatec.com.ua;
Приватна фірма «Анжіо» E-mail: angio_info@gmail.com;
ФОП «Вишгівський Микола Владислав» E-mail: accounting@bud market.org.ua;
ФОП «Федорін Ю.С» E-mail: m2_Beresan@ukr.net;
ТОВ «В-ІН» E-mail: w-in04@ukr.net;
ТОВ «АРСЕЛОР МЕТ» E-mail: sergijtkac93@gmail.com;
ТОВ «Сумські електроди» E-mail: sumyel@ukr.net;
ТОВ «АЛЬТАРІД» E-mail: AltairD.tender@gmail.com;
ТОВ «КЩНТИНЕНТ СТАЛЬ» E-mail: info@kt-stal.com.ua;
Для визначення вартості товару було взято інформацію з відкритих



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№ п/п
	Найменування Товару
	Марка або модель, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару
	Од. виміру
	К-ть
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
	Фасування

	1
	Електроди 
	АНО-21
або
 еквівалент
	кг
	25
	Діаметр мм.: 3;
Довжина мм.: 350;
Вид струму:
постійний струм (DC), змінний струм (АС);
Тип покриття:
рутил- целюлозний;
Зварювальний матеріал:
вуглецева сталь;
	Упаковка не більше 5кг.


	2
	Дріт газозварювальний
	СВО8А
або
 еквівалент
	кг
	10
	Тип: зварювальний;
Діаметр мм.: 3;
Тип покриття дроту: необміднений;
Тип дроту за змістом вуглецю і легуючих елементів: Низьковуглецевий;
	Моток або бухта не менше 10 кг.


	3
	Дріт зварювальний
	Св-08Г2С
або 
еквівалент
	кг
	45
	Тип: зварювальний;
Діаметр мм.: 0.8;
Тип покриття дроту: обміднений;
Зварювальний струм: 50-150А;
Намотка – рядна;
	Бухта або котушка не більше 5кг.




Додаткова інформація.
Застосування виразу «або еквівалент»
У випадках, коли технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення або термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені міжнародними, європейськими або національними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, вважається, що до кожного такого посилання в цій Докуменації застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті.
У випадках, коли технічна специфікація цієї Документації містить посилання на:
· конкретну торговельну марку або виробника;
· конкретний процес, що характеризує продукт або послугу певного суб’єкта господарювання;
· торговельні марки, патенти, типи;
· конкретне місце походження або спосіб виробництва,
· вважається, що до кожного такого посилання також застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті технічної специфікації.
Такі посилання використовуються з метою надання Учасникам загального уявлення про технічні, якісні характеристики або складові предмета закупівлі та не мають на меті обмеження конкуренції.
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