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Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1.
Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Визначення потреби в закупівлі: зумовлена необхідністю забезпечення проведення поточного ремонту косарок КСТ.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.
Обґрунтування необхідності посилання на торговельну марку (модель, виробника):
Посилання на конкретну торговельну марку (модель, виробника), а також каталожні номери запасних частин, наведені з метою однозначної ідентифікації необхідного товару та обумовлені необхідністю забезпечення його технічної та конструктивної сумісності з наявними у Замовника косарками РОСЬ-2 виробництва ТОВ «Білоцерківмаз» та KUHN VKM-240. Застосування таких посилань необхідне для визначення запасних частин, які за своїми технічними, конструктивними та експлуатаційними характеристиками можуть бути встановлені та використовуватися на зазначеній техніці без зміни її конструкції та порушення умов експлуатації.
Усі посилання на конкретну торговельну марку, модель, виробника та/або каталожний номер слід розуміти як такі, що містять вираз «або еквівалент».

	3
	Інша інформація
	Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом порівняння ринкових цін за інформацією , що міститься у відкритих джерелах
Для визначення вартості товару було взято інформацію з відкритих джерел:
Інтернет-магазин https://selm.com.ua/
Інтернет магазин https://grutek.com/ 
Інтернет магазин https://www.bczch.com/ 
Інтернет-магазин https:/prom.ua/
Інтернет-магазин https:/t.don.com.ua/
Інтернет-магазин https:/bilotserkivmaz.com.ua/
Інтернет-магазин https:/ukragrozapchast.com.ua/
Інтернет-магазин https://shop.astra-group.ua/
Інтернет-магазин https://agroshop.net.ua/
Інтернет-магазин https://hectare.ua/
Інтернет-магазин https://instudion.com.ua/
Інтернет-магазин https://agrobiz.net/
Інтернет-магазин https://tri-agro.in.ua/
сайт https://www.techinvest.com.ua/
сайт https://www.agrotechbc.com.ua/
сайт https://www.ecotech.com.ua/
сайт https://www.agrovektor.com/
сайт https://www.arti.com.ua/
сайт https://www.istok.kh.ua/
сайт https://www.50na70.net.ua/
сайт https://www.podshipnic.ua/
сайт https://www.tech-k.com.ua/
сайт https://www.agrotzzcom.ua/
сайт https://www.bilotserkivmaz.com.ua/
сайт https://www.bczch.com/
      сайт https://vintehpostach.com/



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№ п/п
	Найменування
товару
	Марка або модель, або
артикул, або
каталожний номер,
або інші параметри
для ідентифікації
Товару
	Од.
виміру
	К-ть
	Технічні та інші характеристики
(технічна специфікація)
	Сумісність

	1
	Гідроциліндр підйому
жатки
	ЦП 40.200
Виробник: ТОВ «Білоцерківмаз».
(Україна)

або еквівалент
	шт
	2
	Тип – гідроциліндр поршневий двосторонньої дії;
Діаметр штоку – 40 мм;
Хід штока: 200 мм.
Конструкція: герметична, ремонтопридатна.
Кріплення: відповідно до штатних місць встановлення на жатці «Рось-2».
Матеріал корпусу та штока: сталь.
Зображення (надається з метою загального уявлення)
[image: ]
	косарка
РОСЬ-2

	2
	Привідний ланцюг

	КРП 16.00.00
Виробник: ТОВ «Білоцерківмаз».
(Україна)

або еквівалент
	шт
	2
	Призначення: передача крутного моменту у приводному механізмі сільськогосподарської машини.
Тип – однорядний роликовий;
Виконання: заводського виготовлення.
Сумісність: повністю сумісний зі штатними вузлами та приводним механізмом обладнання, для якого передбачено застосування ланцюга КРП 16.00.00.

Зображення (надається з метою загального уявлення)
[image: ]
	косарка
РОСЬ-2

	3
	Ніж
	КРП 00.00.01-02
Виробник: ТОВ «Білоцерківмаз».
(Україна)

або еквівалент
	шт
	90
	Діаметр отвору для кріплення – 22 мм;
Товщина – 6 мм;
Г-подібної форми.
Зображення (надається з метою загального уявлення)
[image: ]
	косарка
РОСЬ-2

	4
	Пас
	клиновий приводний

або еквівалент
	шт
	8
	Довжина – 1800 мм;
Ширина по верху – 22 мм;
Висота – 14 мм.
Зображення (надається з метою загального уявлення)
[image: ]
	косарка
РОСЬ-2

	5

	Ніж на косарку
	KUHN
6061900

або еквівалент
	шт
	48
	Розміри: 120 × 110 × 40 мм.
Діаметр отвору (осі): 16.5 мм;
Т-подібної форми.
Зображення (надається з метою загального уявлення)
[image: ]
	косарка KUHN VKM-240

	6
	Вісь (палець) кріплення ножа
	KUHN
J1891003

або еквівалент
	шт
	48
	Загальна довжина: 91 мм
Різьба М16 x 2;
Матеріал високоміцна сталь;
Покриття: цинкове;
Клас міцності 10.9.
	косарка KUHN VKM-240

	7
	Самоконтрійна шестигранна гайка

	KUHN
80201640

або еквівалент
	шт
	48
	Різьба: M16×2;
Покриття: цинкове;
Клас міцності: 8.
Виконання: з нейлоновою вставкою для запобігання самовідгвинчуванню під дією вібрацій
	косарка KUHN VKM-240



Додаткова інформація.

Застосування виразу «або еквівалент»У випадках, коли технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення або термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені міжнародними, європейськими або національними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, вважається, що до кожного такого посилання в цій Докуменації застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті.
У випадках, коли технічна специфікація цієї Документації містить посилання на:
· конкретну торговельну марку або виробника;
· конкретний процес, що характеризує продукт або послугу певного суб’єкта господарювання;
· торговельні марки, патенти, типи;
· конкретне місце походження або спосіб виробництва,
· вважається, що до кожного такого посилання також застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті технічної специфікації.
Такі посилання використовуються з метою надання Учасникам загального уявлення про технічні, якісні характеристики або складові предмета закупівлі та не мають на меті обмеження конкуренції.
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