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Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

	1
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
    Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1.
Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби.

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Визначення потреби в закупівлі: зумовлена необхідністю забезпечення проведення ремонту техніки КСТ, шляхом підтримання обладнання у справному та працездатному стані. Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.
Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

	3
	Інша інформація
	Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій.
Перелік постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій:
1. ТОВ "ПРОМТЕХСЕРВІС ГРУП" Atlas Copco ek@ptsroup.com.ua;
1.  Завод Лідер stvp9@tusk.ua
1. ТОВ "Енерго Про" info@compressorua.com
1. Центр Технічних Рішень	opttools.4@gmail.com
1. ТОВ "ЛЕТИСС КОМПРЕССОР УКРАИНА"remeza.letiss@gmail.com
1. ТОВ "Енерго Про"info@compressorua.com 
1. ТОВ «Мега ком» malogolovetsolga@gmail.com, comotdel@min.com.ua 
1. Сумская компрессорная компания compressorservise@ukr.net
1. DETALI info@detali.org.ua 
1. ТОВ «Компрессорс Інтернешнл" sales@compressors.ua 
1. ТОВ «Профіінструмент» rofinstrument.ua.orders@gmail.com
1. ToolSvit info@toolsvit.com.ua
1.  ТОВ «Агропром оил»  nedbaylikn@gmail.com 
1. MAST info@mast-group.com.ua 
1. ТОВ «ТД СКБ ТЕХНОФІЛЬТР» td.tehnofilter@gmail.com
1. Инструмент-Групп sales@instrument-group.com 
1. ТОВ "СтандарД-7" std7ua@gmail.com 
1. ТОВ "БІТІЕС-ГРУП" LVIV@BTSGR.COM.UA
1. ТОВ "ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА"	ISAINENKO@DALGAKIRAN.COM.UA  
20.ТОВ «Ганд Інструмент»  zakaz@grandinstrument.ua
21.ДП МІН  dimaklyzhko@gmail.com



Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	№ п/п
	Найменування 
товару 
	Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару
	Од.
виміру
	К-ть
	Технічні та інші характеристики
(технічна специфікація)
	Сфера застосування/марка авто, двигун, рік випуску, VIN код

	1
	Комплект прокладок
	Каталожний номер АВ851/671
Виробник
Fiac (Італія)

або еквівалент
	К-т
	1
	До комплекту прокладок входить:
- паронітові прокладки – 2 од;
-  прокладки передньої кришки – 2 од;
- прокладка циліндр — картер - 1 од;
- прокладка задньої кришки – 1од;
- прокладки уплатнювача повітропровіду – 2 од;
- паронітова прокладка повітропровіду – 1 од 
	Сумісність з компрессором СБ4/Ф-500АВ 2009 року випуску
(РМ-3106.03).
Потужність електродвигуна
– 5.5 кВт;
Напруга електродвигуна –
380В;
Продуктивність компресора
– 850 л/хв.

	2
	Шатун з вкладишами
	Каталожний номер АВ671/851
Виробник
Fiac (Італія)

або еквівалент
	шт
	1
	Діаметр під колінвал — 35 мм.;
діаметр під палець поршневий — 19 мм;
Відстань між центрами отворів — 145 мм; 

Додатково 2 (два) вкладиші.
	Сумісність з компрессором СБ4/Ф-500АВ 2009 року випуску
(РМ-3106.03).
Потужність електродвигуна
– 5.5 кВт;
Напруга електродвигуна –
380В;
Продуктивність компресора
– 850 л/хв.



Додаткова інформація.
Застосування виразу «або еквівалент»
У випадках, коли технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення або термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені міжнародними, європейськими або національними стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, вважається, що до кожного такого посилання в цій Докуменації застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті.
У випадках, коли технічна специфікація цієї Документації містить посилання на:
· конкретну торговельну марку або виробника;
· конкретний процес, що характеризує продукт або послугу певного суб’єкта господарювання;
· торговельні марки, патенти, типи;
· конкретне місце походження або спосіб виробництва,
· вважається, що до кожного такого посилання також застосовується вираз «або еквівалент», навіть якщо він прямо не зазначений у тексті технічної специфікації.
Такі посилання використовуються з метою надання Учасникам загального уявлення про технічні, якісні характеристики або складові предмета закупівлі та не мають на меті обмеження конкуренції.
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